1,1,"Proyecto"
1,2,"GPS"
1,3,"Sistema Local"
1,4,"Toma de Datos"
1,5,"Replanteo"
1,6,"Herramientas"
1,7,"Configuración"
1,8,"Utilidades"

1,9,"Conectar"
1,10,"Posición y Satélites"
1,11,"Configurar Móvil"
1,12,"Configurar Base"
1,13,"Estilos"
1,14,"Terminal"
1,15,"Otras Funciones"
1,16,"Desconectar"

1,17,"Definir"
1,18,"Desplazamiento Adicional"
1,19,"Aplicar Sistema Local"

1,20,"Levantamiento"
1,21,"Continua"
1,22,"Perfil Longitudinal"
1,23,"Transversal"
1,24,"Estático"
1,25,"Cinemático"

1,26,"Puntos"
1,27,"Puntos Normales"
1,28,"Intersección de Líneas"
1,29,"PK y Desplazamiento"
1,30,"PK y Código"
1,31,"Cabezas y Pies"
1,32,"Control de Talud"
1,33,"Sección Sencilla"

1,34,"Puntos sobre Eje"
1,35,"Análisis de Puntos"
1,36,"Distancia entre Puntos"
1,37,"Área entre Puntos"
1,38,"Calculadora Geodésica"

1,39,"Estilos"
1,40,"Tomar Datos"
1,41,"Replanteo"
1,42,"Coordenadas"
1,43,"Comunicaciones"
1,44,"Sonidos"
1,45,"Base de Datos de Códigos"
1,46,"Sistemas de Coordenadas"

1,47,"Navegación"
1,48,"Información del Sistema"
1,49,"Acerca de"

1,50,"Acerca de TcpGPS"
1,51,"Aplicación"
1,52,"Ejecutable"
1,53,"Cancelar"
1,54,"Sistema Operativo"
1,55,"Receptor GNSS"
1,56,"Marca"
1,57,"Modelo"
1,58,"Identificador"

1,59,"Modelo"
1,60,"Externa"
1,61,"Interna"
1,62,"Vertical"
1,63,"Inclinada"

1,64,"Leyendo información de ficheros..."

1,65,"Coordenadas de la Base"
1,66,"Datos"
1,67,"Coordenadas"
1,68,"Nombre"
1,69,"Grabar"

1,70,"Conexión con receptor GNSS"
1,71,"Cable"
1,72,"Bluetooth"
1,73,"Conectar"

1,74,"Modo"
1,75,"Manual"
1,76,"PK"
1,77,"Dpl"
1,78,"Cota"
1,79,"Superficie"
1,80,"Sup - Cota"
1,81,"Análisis de Puntos"

1,82,"Puntos sobre Eje"
1,83,"Desplazamiento"
1,84,"Azimut"
1,85,"Radio"
1,86,"Pendiente"
1,87,"Calcular"

1,88,"Distancia entre Puntos"
1,89,"Pt. Inicial"
1,90,"Pt. Final"
1,91,"Distancia"
1,92,"Resultados"
1,93,"Nueva"

1,94,"Línea"
1,95,"Polilínea"
1,96,"Líneas y Paralelas"
1,97,"Puntos sobre Sección"

1,98,"SRC Proyectado"
1,99,"dX"
1,100,"dY"
1,101,"dZ"
1,102,"Rx"
1,103,"Ry"
1,104,"Rz"
1,105,"dS"
1,106,"Proyección"
1,107,"Norte"
1,108,"Sur"

1,109,"Latitud del origen natural"
1,110,"Longitud del origen natural"
1,111,"Factor de escala en el origen natural"
1,112,"Falso Este"
1,113,"Falso Norte"

1,114,"Longitud del falso origen"
1,115,"Latitud del falso origen"
1,116,"Factor de Escala"
1,117,"Este en el falso origen"
1,118,"Norte en el falso origen"
1,119,"Lat. del 1er paralelo estándar"
1,120,"Lat. del 2º paralelo estándar"

1,121,"Fichero Postproceso"

1,122,"Ya existe un elipsoide con el código indicado"
1,123,"Elipsoide nuevo"
1,124,"Edición de elipsoide"
1,125,"Debe introducir el código"
1,126,"Debe introducir el nombre"
1,127,"Ya existe un datum con el código indicado"
1,128,"Debe seleccionar el elipsoide"
1,129,"Nuevo Datum Geodésico"
1,130,"Nuevo Datum Vertical"
1,131,"Edición de Datum Geodésico"
1,132,"Edición de Datum Vertical"
1,133,"Meridiano Origen"

1,134,"Debe seleccionar el fichero"
1,135,"Parámetros de Transformación"
1,136,"Fichero de Geoide"
1,137,"Fichero GDE"
1,138,"Fichero GSB"
1,139,"Debe introducir el datum origen"
1,140,"Debe introducir el datum destino"
1,141,"Ya existe una transformación de datums con el mismo código"
1,142,"Debe introducir los parámetros de transformación"
1,143,"Nueva T.Datums"
1,144,"Edición de T.Datums"
1,145,"Ya existe un SRC con el código indicado"
1,146,"Debe seleccionar el datum"
1,147,"SRC Geográfico"
1,148,"SRC Geocéntrico"
1,149,"Parámetros de Proyección"
1,150,"¿Seguro que desea eliminar"

1,151,"Tipo de Radio"
1,152,"Establecer Modo"
1,153,"Error al establecer el modo"
1,154,"Modo establecido"

1,155,"Traslaciones"
1,156,"Helmert (transformación de semejanza de 4 parámetros)"
1,157,"Helmert (transformación de semejanza de 7 parámetros)"
1,158,"Helmert 2D + Desplazamiento vertical"
1,159,"Helmert 2D + Desplazamiento vertical y pendientes"
1,160,"Por Parámetros"
1,161,"Por Puntos"
1,162,"Informe HTML"
1,163,"¿Seguro que desea salir?"
1,164,"Debe introducir el valor del parámetro %s"

1,165,"TX"
1,166,"TY"
1,167,"TZ"
1,168,"RX"
1,169,"RY"
1,170,"RZ"
1,171,"Rot."
1,172,"X0"
1,173,"Y0"
1,174,"Pend. X"
1,175,"Pend. Y"
1,176,"Punto de Control"
1,177,"Usado"

1,178,"X Origen"
1,179,"Y Origen"
1,180,"Z Origen"
1,181,"X Destino"
1,182,"Y Destino"
1,183,"Z Destino"
1,184,"Residuo X Max"
1,185,"Residuo Y Max"
1,186,"Residuo Z Max"
1,187,"¿Seguro que desea eliminar los elementos seleccionados?"
1,188,"Editar Punto"
1,189,"Máximo %d puntos de control"
1,190,"Listar códigos por"
1,191,"Orden alfabético"
1,192,"Más recientes primero"

1,193,"Debe seleccionar el área"
1,194,"Error al grabar el nuevo sistema de coordenadas"
1,195,"Debe introducir un nombre"
1,196,"El fichero ya existe, ¿desea sobreescribirlo?"
1,197,"Archivos"
1,198,"Rover"
1,199,"Usar"

2,1,"Calidad"
2,2,"PDOP mínimo"
2,3,"Nº sat. mínimo"
2,4,"Masc. de elevación"
2,5,"Nav. alta precisión"
2,6,"Nav.precisa"
2,7,"Épocas"
2,8,"PH"
2,9,"PV"

2,10,"Puerto"
2,11,"Velocidad"
2,12,"Bits de datos"
2,13,"Paridad"
2,14,"Bits de paro"
2,15,"Control de flujo"
2,16,"Dispositivo"

2,17,"Base"
2,18,"Levantamiento"
2,19,"Replanteo"
2,20,"Estático"
2,21,"Cinemático"
2,22,"Estilos"

2,23,"Configuración del receptor GNSS"
2,24,"Estilo de trabajo"
2,25,"Estilo de grabación"
2,26,"Configurar"

2,27,"Replanteo"
2,28,"Horizontal"
2,29,"Vertical"
2,30,"Transversal"
2,31,"Cambiar a modo cercano"
2,32,"Dibujar en TcpCAD"
2,33,"Grabar puntos automáticamente"
2,34,"Tolerancias"

2,35,"Propiedades del proyecto"
2,36,"SRC proyectado"
2,37,"Sistema Local"

2,38,"Sonido"
2,39,"Aumentar Calidad"
2,40,"Disminuir Calidad"
2,41,"Error Fatal"
2,42,"Grabación"
2,43,"Punto Replanteado"

2,44,"Códigos"
2,45,"Sufijo"
2,46,"Adicionar códigos automáticamente"
2,47,"Comprobar repeticiones"
2,48,"Usar teclado virtual"
2,49,"Tecla rápida"
2,50,"Tomar Datos"

2,51,"Radio módem"
2,52,"Canal"

2,53,"Constelación de Satélites"
2,54,"Posición"
2,55,"Listado"
2,56,"Satélites"

2,57,"Cinemático Postproceso"
2,58,"Iniciar"
2,59,"Pausa"
2,60,"Fichero"
2,61,"Código"

2,62,"Sistema Local"
2,63,"Definir por N Puntos"
2,64,"Parámetros"

2,65,"Estático Postproceso"
2,66,"Tiempo"
2,67,"Punto"
2,68,"Precisión"

2,69,"Estilos"
2,70,"Grabación"
2,71,"N.épocas"
2,72,"Nombre"
2,73,"Grabar en fichero"
2,74,"Intervalos de grabación"
2,75,"Posiciones"
2,76,"Observaciones"
2,77,"Estilos de grabación"
2,78,"Si"
2,79,"No"

2,80,"Máscara de Elevación"
2,81,"PDOP Máximo"
2,82,"Núm.Mín.Satélites"
2,83,"Número de Épocas"

2,84,"Fijo"
2,85,"Flotante"
2,86,"DGPS"
2,87,"Autónomo"
2,88,"Grabar para Postproceso"
2,89,"Intervalo de Grabación (s)"
2,90,"Tiempo de Grabación"
2,91,"Definido por usuario(s)"
2,92,"Manual"
2,93,"Autómatico"
2,94,"Posiciones a grabar"

2,95,"Tiempo Real"
2,96,"Opciones Avanzadas"

2,97,"Proyecto no compatible"

2,98,"Informe de Sistema Local"
2,99,"Datos del Sistema Local"
2,100,"Fecha / Hora"
2,101,"Parámetros"
2,102,"Estadísticos"
2,103,"Desviación Estándar"
2,104,"Puntos de Control"
2,105,"Control"
2,106,"Número de Puntos de Control"
2,107,"Helmert (transformación de semejanza de 4 parámetros)"
2,108,"Traslaciones"
2,109,"Helmert (transformación de semejanza de 7 parámetros)"
2,110,"Helmert 2D + Desplazamiento vertical"
2,111,"Helmert 2D + Desplazamiento vertical y pendientes"
2,112,"Rotación"
2,113,"C.Orto."

2,115,"Necesita al menos 2 puntos de control"
2,116,"Error al calcular solución por mínimos cuadrados"
2,117,"El valor de la escala es 0.0"
2,118,"El valor de la escala X es 0.0"
2,119,"El valor de la escala Y es 0.0"
2,120,"Necesita al menos 3 puntos de control"
2,121,"Valor incorrecto en parámetro (A = 0.0)"
2,122,"Valor incorrecto en parámetro (B = 0.0)"
2,123,"Necesita al menos 1 punto de control"
2,124,"Necesita al menos 4 puntos de control"
2,125,"El sistema no converge"
2,126,"BDC"
2,127,"Error al cargar fichero de sistema local"
2,128,"Fichero Origen"
2,129,"Fichero Destino"
2,130,""
2,131,""
2,132,""
2,133,""
2,134,""
2,135,""
2,136,"TcpGPS DEMO"
2,137,"Esta versión tiene deshabilitadas las siguientes funciones:"
2,138,"- Crear y seleccionar proyectos desde el menú principal"
2,139,"- Grabar más de 25 puntos y bases por proyecto"
2,140,"- Utilizar ejes de más de 100m de longitud"
2,141,"- Exportar puntos del fichero de resultados"
2,142,"- Utilizar cartografía Shape y WMS"
2,143,"- Editar y aplicar sistemas locales"
2,144,"- Convertir ficheros de coordenadas geográficas"
2,145,"- Analizar puntos sobre una superficie"
2,146,"- Editar elementos del módulo de geodesia"
2,147,"No existe fichero de eje en el proyecto.\n¿Desea seleccionar uno?"
2,148,"Receptor GNSS apagado"
2,149,"Receptor GNSS encendido"
2,150," Apagar receptor"
2,151," Resetear receptor"
2,152," Resetear NVM"

3,1,"Último Proyecto"
3,2,"Seleccionar Proyecto"
3,3,"Nuevo Proyecto"

3,4,"Coordenadas de la Base"
3,5,"Activar Salida NMEA"
3,6,"Encender/Apagar Receptor"
3,7,"Postproceso"
3,8,"Inicializar Receptor"
3,9,"Reiniciar Receptor"
3,10,"Ficheros del Receptor"
3,11,"Otras Funciones"

3,12,"Detener"
3,13,"Reanudar"
3,14,"Terminar"

3,15,"Posición Desconocida"
3,16,"Seleccionar de Fichero"
3,17,"Entrada Manual"
3,18,"Configurar Base"

3,19,"Altura de antena"
3,20,"Id."
3,21,"WGS84"
3,22,"UTM"
3,23,"Locales"
3,24,"Auto"

3,25,"Copiar"
3,26,"Renombrar"
3,27,"Borrar"
3,29,"Editar"

3,30,"Terminal"
3,31,"Detener"
3,32,"Limpiar"
3,33,"Comando"

3,34,"Comandos"
3,35,"Enviar"
3,36,"Script"

3,37,"Replanteo de Puntos"
3,38,"Individual"
3,39,"Gráfico"
3,40,"Punto Inicial"
3,41,"Punto Final"
3,42,"CAD"
3,43,"Pedir Código"

3,44,"Replanteo de Transversales"
3,45,"Subrasante"
3,46,"Firme"
3,47,"Puntos Singulares"
3,48,"PK y Código"
3,49,"PK Inicial"
3,50,"Lado"
3,51,"Izq."
3,52,"Der."
3,53,"Intervalo"

3,54,"PK y Desplazamiento"
3,55,"Espesor"
3,56,"Polilínea"
3,57,"Puntos sobre Sección"
3,58,"Intersección Rectas"
3,59,"Intersección Recta y Círculo"
3,60,"Intersección Círculo y Círculo"
3,61,"Polares y Rectangulares"
3,62,"Geoides"

3,63,"Geográficas"
3,64,"Geocéntricas"
3,65,"Proyectadas"
3,66,"Locales"
3,67,"Elipsoide"

3,68,"Leer Punto"
3,69,"Buscar"
3,70,"Número"
3,71,"Bases"
3,72,"CAD <"
3,73,"Enlaces de Datos"
3,74,"Desplazamiento"
3,75,"Definir por 2 Pts Ref. 0"
3,76,"Definir por N Puntos"
3,77,"Toma de Datos"
3,78,"Continua"
3,79,"Perfil Longitudinal"
3,80,"Perfil Transversal"
3,81,"Estático"
3,82,"Cinemático"

3,83,"Configuración"
3,84,"Estilos"
3,85,"Toma de Datos"
3,86,"Replanteo"
3,87,"Coordenadas"
3,88,"Comunicaciones"
3,89,"Base de Datos de Códigos"
3,90,"Sistemas de Coordenadas"
3,91,"SRC Proyectados"
3,92,"Datums"
3,93,"Elipsoides"
3,94,"Sonidos"
3,95,"Ecosonda"
3,96,"Distanciómetro Láser"

3,97,"Levantamiento"
3,98,"Replanteo"
3,99," Puntos sobre Sección"
3,100,"Error al leer parámetros de configuración de proyecto"
3,101,"Error al leer ajuste local"
3,102,"Error al leer altura de antena"
3,103,"Error al leer estilo de grabación"
3,104,"Error al leer coordenada Y del desplazamiento"
3,105,"Error al leer coordenada Z del desplazamiento"
3,106,"Error al leer estilo RTK móvil"
3,107,"Distancia > %d m"
3,108,"Ult Pt"
3,109,"Mov"
3,110,"Sin posición"

3,111,"Error al extraer información del fichero de rasantes del proyecto"
3,112,"Error al leer fichero de transversales"
3,113,"PK %0.3lf Dpl %0.3lf"
3,114,"RepPkDesp"
3,115,"Error al extraer información del fichero de peraltes del proyecto"
3,116,"Error al leer fichero de peraltes"
3,117,"Error al calcular punto teórico"
3,118,"PK %0.3lf Cod %s"
3,119,"RepPkCod"
3,120,"No existe PK anterior para interpolar"

3,121,"No existe PK siguiente para interpolar"
3,122,"No existe código en el PK anterior para interpolar"
3,123,"No existe código en el PK siguiente para interpolar"
3,124,"Debe seleccionar un fichero de perfiles transversales"
3,125,"C y P PK %0.3lf"
3,126,"RepCyP"
3,127,"Situado sobre eje"
3,128,"Sin intersección"
3,129,"(A)"
3,130,"C.Talud PK %0.3lf"

3,131,"RepCT"
3,132,"S. Sencilla PK %0.3lf"
3,133,"RepSecSencilla"
3,134,"Err. cálculo cota"
3,135,"Err. cálculo peralte"
3,136,"PK %0.3lf Dpl %0.3lf dZ%s %0.3lf"
3,137,"RepPtSeccion"
3,138,"Base %s"
3,139,"RepPuntos"
3,140,"El punto indicado no existe"

3,141,"Ya se han replanteado todos los puntos"
3,142,"Error al leer posición"
3,143,"No se ha encontrado ningún punto cercano"
3,144,"Pt. Normal"
3,145,"RepPtNormales"
3,146,"No existe intersección entre las rectas"
3,147,"Interseccion de Lineas"
3,148,"RepInterLin"
3,149,"Los puntos que definen la línea debe ser distintos"
3,150,"Líneas"

3,151,"PK %0.3lf L %d D %0.3lf"
3,152,"RepLineas"
3,153,"Creando línea..."
3,154,"Error al crear línea. Memoria insuficiente"
3,155,"PK fuera de intervalo (1)"
3,156,"PK fuera de intervalo (2)"
3,157,"PK fuera de intervalo (3)"
3,158,"PK fuera de intervalo (5)"
3,159,"PK fuera de intervalo (7)"
3,160,"PK %0.3lf D %0.3lf"

3,161,"RepLinea"
3,162,"Err. Pt. Teórico"
3,163,"Código de autorización inválido (%d)\n\nPor favor, compruebe:\n\n-Fecha del sistema (Panel de control > Fecha/Hora)\n\n-Código de autorización\n\n-Versión del programa (Básica ó Completa)"

4,1,"Configurar Móvil"
4,2,"Cambiar Configuración"
4,3,"Continuar con Configuración Actual"
4,4,"Antena"
4,5,"Altura"
4,6,"Grabar para Postproceso"
4,7,"Fichero"

4,8,"Manual"
4,9,"Número"
4,10,"Antena"
4,11,"Código"
4,12,"N.Épocas"
4,13,"H"
4,14,"V"
4,15,"Desviaciones"
4,16,"Coordenadas"

4,17,"Continuo"
4,18,"Distancia"
4,19,"Tiempo (s)"
4,20,"Desnivel (m)"

4,21,"Tomar Longitudinal"
4,22,"Longitud"
4,23,"Iniciar"
4,24,"Grabar"
4,25,"Revisar"

4,26,"Tomar Transversales"
4,27,"PK Inicial"
4,28,"PK Final"
4,29,"Intervalo"
4,30,"Long.Perfil"
4,31,"Tolerancia"

4,32,"PK"
4,33,"Cota"
4,34,"Ir"
4,35,"Cancelar"

4,36,"I"
4,37,"F"

4,38,"Distancia (m)"

4,39,"¿Seguro que desea salir del programa?"

4,40,"Pedir Código"

4,41,"Cota"
4,42,"dZ"
4,43,"Tra Sit"
4,44,"Lon Sit"
4,45,"PK Sit"
4,46,"Izq"
4,47,"Der"
4,48,"Ade"
4,49,"Atr"
4,50,"PK"
4,51,"Dpl Sit"
4,52,"Fue"
4,53,"Den"
4,54,"Norte"
4,55,"Eje"
4,56,"Sol"
4,57,"U.Pt."
4,58,"Base"
4,59,"Mov."
4,60,"S"
4,61,"B"
4,62,"Z Sit"
4,63,"Distancia"
4,64,"dZ"
4,65,"Dpl"

4,66,"No Válida"
4,67,"Autónomo"
4,68,"RTK Fijo"
4,69,"RTK Flot."
4,70,"DGPS"

4,71,"Hora UTC"
4,72,"Sat. Usados"
4,73,"Sat. Detec."
4,74,"Zona UTM"
4,75,"Este"
4,76,"Norte"
4,77,"Alt. Orto."
4,78,"Alt. Elip."
4,79,"Tipo Posición"
4,80,"Sat. Usados"
4,81,"Sat. Detec."
4,82,"Edad"
4,83,"Ambigüedad"
4,84,"Dist. a Base"
4,85,"Latitud"
4,86,"Constelación"
4,87,"Enlace Datos"

4,88,"Activar Voz"

4,89,"Versión"
4,90,"para Topcon España"
4,91,"(c)2005 TCP Informática y Topografía"

4,92,"Proyecto activo"

4,93,"Seleccione dispositivo..."

4,94,"Puerto Terminal"
4,95,"Activar"

4,96,"Ajuste de Cota"
4,97,"GPS"
4,98,"Driver"

4,99,"Altura de Antena"
4,100,"G."
4,101,"PD:%3.1lf"
4,102,"PD:%3.1lf S:%6s           "
4,103,"H:-"
4,104,"V:-"
4,105,"H:%5s V:%5s                      "
4,106,"H:%5s"
4,107,"V:%5s"
4,108,"R:%d%%"
4,109,"Vel: %3.1lf Km/h   "
4,110,"Vel: %3.2lf m/s    "

4,111," Propiedades de Proyecto"
4,112," Configuración Proyecto"
4,113," Tomar Datos"
4,114," Replanteo"
4,115," Coordenadas"
4,116," Base de Datos de Códigos"
4,117," Sistemas de Coordenadas"
4,118," SRC Proyectados"
4,119," Datums"
4,120," Elipsoides"

4,121," Sonidos"
4,122," Ecosonda"
4,123," Distanciómetro Láser"
4,124," Componentes"
4,125," Seleccionar Fichero"
4,126," Deseleccionar Fichero"
4,127," Consultar"
4,128," Exportar Puntos"
4,129,"Teclear"
4,130," Trasladar Puntos"

4,131," Girar Puntos"
4,132," Generar Malla"
4,133," Crear Base"
4,134," A Partir de Puntos"
4,135," PK y Desplazamiento"
4,136," Latitud y Longitud"
4,137," Convertir Polilínea"
4,138," Transversales"
4,139," Subrasante"
4,140," Firme"

4,141,"Utils/Herramientas"
4,142," Puntos sobre Eje"
4,143," Análisis de Puntos"
4,144," Distancia entre Puntos"
4,145," Área entre Puntos"
4,146," Intersecciones"
4,147," Intersección Rectas"
4,148," Intersección Recta - Círculo"
4,149," Intersección Círculo - Círculo"
4,150," Polares - Rectangulares"

4,151," Calculadora Geodésica"
4,152," Trans. Coordenadas"
4,153," Sistema Local"
4,154," Nueva"
4,155," Desplazamiento"
4,156," Definir por 2 Pts Referencia 0"
4,157," Definir por N Puntos"
4,158," Borrar"
4,159," Acerca de..."
4,160," Información del Sistema"

4,161," Gps Settop Soft 'Acerca de...'"
4,162," Licencia"
4,163," Conectar"
4,164," Posición y Satélites"
4,165," Configurar Base"
4,166," Configurar Móvil"
4,167," Configurar Ntrip"
4,168," Estilos"
4,169," Otras Funciones"
4,170," Coordenadas de la Base"

4,171," Activar Salida NMEA"
4,172," Postproceso"
4,173," Detener"
4,174," Reanudar"
4,175," Terminar"
4,176," Inicializar Receptor"
4,177," Reiniciar Receptor"
4,178," Ficheros del Receptor"
4,179," Terminal"
4,180," Comunicaciones"

4,181," Desconectar"
4,182,"Levantamiento"
4,183," Tomar Puntos"
4,184," Lev. Continuo"
4,185," Tomar Bases"
4,186," Perfil Longitudinal"
4,187," Perfil Transversal"
4,188," Estático"
4,189," Cinemático"
4,190,"Replanteo"

4,191," Líneas"
4,192," Intersección de Líneas"
4,193," Líneas y Paralelas"
4,194," Línea"
4,195," Polilíneas"
4,196," Carreteras"
4,197," PK y Código"
4,198," Cabezas y Pies"
4,199," Control de Talud"
4,200," Sección Sencilla"

5,1,"Altura"
5,2,"Antena"
5,3,"Tipo"
5,4,"Tipo de medición"

5,5,"Eliminar"

5,6,"Nada"
5,7,"Par"
5,8,"Impar"
5,9,"Automático"

5,10,"Información del Sistema"
5,11,"Estado de las Baterías"
5,12,"Principal"
5,13,"Espacio Libre en Disco"

5,14,"Utilidades"
5,15,"Transformación de Coordenadas"
5,16,"Licencia"
5,17,"Acerca De"
5,18,"Latitud y Longitud"
5,19,"Convertir Polilínea"
5,20,"Subrasante"
5,21,"Firme"
5,22,"Aplicar"
5,23,"Convertir fichero de observaciones"
5,24,"Debe seleccionar un sistema local"
5,25,"El sistema local seleccionado está siendo utilizada en el proyecto actual.\nNo se puede borrar"
5,26,"¿Seguro que desea eliminar el sistema local seleccionado?"
5,27,"Error al eliminar el fichero de sistema local"
5,28,"Error al eliminar el fichero de informe de sistema local"
5,29,"Error al leer fichero de sistema local"
5,30,"El sistema local seleccionado está siendo utilizado en el proyecto actual.\nNo se puede editar"
5,31,"2 Pts Ref. 0"

5,32,"Seleccione el punto respecto al cual desea ajustar la cota"
5,33,"Posición no disponible"
5,34,"Debe seleccionar un punto"
5,35,"¿Ajustar cota respecto a la media?"
5,36,"¿Ajustar cota respecto al punto?"
5,37,"Local"
5,38,"Medida"
5,39,"Error al obtener información del receptor GNSS"

5,40,"ID Base"
5,41,"Altitud"
5,42,"X"
5,43,"Y"
5,44,"Z"
5,45,"N"
5,46,"S"
5,47,"E"
5,48,"O"
5,49,"Sur"
5,50,"Error al leer el SRC proyectado"

5,51,"Ras - Cota"
5,52,"Error al leer fichero de eje"
5,53,"Error al leer fichero de rasante"
5,54,"Pt. Lejano"
5,55,"Sin Pos."

5,56,"Debe estar en modo GPS"
5,57,"No existe fichero de puntos en el proyecto"
5,58,"P"
5,59,"AnálisisPt"
5,60,"Punto %ld almacenado"

5,61,"Error al calcular punto sobre eje"
5,62,"PtSobreEje"
5,63,"dx"
5,64,"dy"
5,65,"El fichero de puntos del proyecto no contiene información"
5,66,"El punto inicial no existe"
5,67,"El punto final no existe"
5,68,"Los puntos no pueden ser iguales"

5,69,"Cota de Rasante"
5,70,"Inicio"
5,71,"Fin"
5,72,"I"
5,73,"F"
5,74,"¡ATENCIÓN!"
5,75,"Coordenadas de la base diferentes a las esperadas"

5,76,"Coordenadas Esperadas"
5,77,"Coordenadas Recibidas"
5,78,"No volver a mostrar este mensaje"
5,79,"X: %0.3lf"
5,80,"Y: %0.3lf"

5,81,"Propiedades de la cartografía"
5,82,"Desplazamientos"
5,83,"Conexión por cable"
5,84,"Conexión Bluetooth"
5,85,"Puerto Receptor"
5,86,"Puerto Libreta"
5,87,"Dispositivos"
5,88,"No existen drivers de receptores GNSS"
5,89,"Debe reiniciar el programa para asumir los cambios"

5,90,"Error al actualizar fichero de configuración"
5,91,"Distanciómetro Láser"
5,92,"No existen estilos definidos"
5,93,"Error al modificar fichero de configuración"
5,94,"Datos de Configuración"
5,95,"Configuración GSM"
5,96,"PIN"
5,97,"Número Base"
5,98,"Tiempo de Conexión"
5,99,"Ilimitado"
5,100,"Máximo (minutos)"

5,101,"Error al cerrar el puerto de comunicaciones"
5,102,"Error al descarga dll"
5,103,"No hay comunicacion con el receptor GNSS"
5,104,"Error al abrir el fichero de captura"
5,105,"Error al inicializar el SRC proyectado"
5,106,"Error al leer el SRC proyectado"
5,107,"Error al cancelar lectura"
5,108,"No se ha especificado un nombre para el fichero de datos GPS"
5,109,"Error al abrir el fichero de datos GPS"
5,110,"Error al almacenar datos en el fichero de datos GPS"
5,111,"Punto no encontrado en fichero de datos GPS"
5,112,"Fichero de datos GPS no encontrado"
5,113,"0 observaciones leidas del fichero de datos GPS"
5,114,"#SRC Proyectado: %s  T.Datums Geodésicos: %s  SRC Vertical: %s  T.Datums Verticales: %s  Sistema Local: %s"
5,115,"Error al leer fichero de antenas"
5,116,"Error al obtener datos del radio módem"
5,117,"Error al establecer canal del radio módem"
5,118,"Canal establecido"
5,119,"PuntoUnico"
5,120,"3TraslacionesEscala"

5,121,"3Traslaciones"
5,122,"Tipo posición inválida"
5,123,"PH inválida %0.3lf"
5,124,"PV inválida %0.3lf"
5,125,"Pdop inválido %0.1lf"
5,126,"Pocos satélites %d"
5,127,"Error al almacenar punto en el fichero de resultados"
5,128,"Error al cargar el driver de la ecosonda"
5,129,"Error al descargar el driver de la ecosonda"
5,130,"Error al abrir puerto para comunicación con la ecosonda"
5,131,"Error al cerrar puerto para comunicación con la ecosonda"

5,132,"Error al configurar módulo de geodesia"
5,133,"No existen modelos de receptores GNSS"
5,134,"Error al inicializar receptor GNSS"
5,135,"Error fatal\nMemoria insuficiente"
5,136,"Debe seleccionar un proyecto"
5,137,"Caracteres '\\  : ? |' no válidos"
5,138,"Mínimo %d caracteres"
5,139,"Máximo %d caracteres"
5,140,"Número inválido"

5,141,"Mínimo %d"
5,142,"Máximo %d"
5,143,"Mínimo %0.3lf"
5,144,"Máximo %0.3lf"
5,145,"Proyecto activo: %s"
5,146,"Error al cargar bitmap"
5,147,"        Error de Comunicación       "
5,148,"Perdida de señal"
5,149,"Rumbo: %3.0lf°    "
5,150,"%3.3lf nudos   "
5,151,"Error al leer datos del fichero de estilo de trabajo"
5,152,"Error al crear fichero de estilo de trabajo"
5,153,"Error al modificar datos del estilo de trabajo"
5,154,"Error al copiar fichero de estilo de trabajo"
5,155,"Error al leer datos del fichero de estilo de grabación"

5,156,"Error al crear fichero de estilo de grabación"
5,157,"Error al modificar datos del estilo de grabación"
5,158,"Error al copiar fichero de estilo de grabación"
5,159,"DESCONOCIDA"
5,160,"Error al abrir fichero de estilo"
5,161,"Error al modificar datos del estilo"
5,162,"Error al copiar fichero de estilo"
5,163,"Error al crear fichero de estilo"
5,164,"El modelo de receptor GNSS actual no soporta la opción seleccionada"
5,165,"Error al crear fichero"
5,166,"Seguro que desea\neliminar el fichero %s?"
5,167,"Fichero eliminado"
5,168,"Error al eliminar fichero"
5,169,"Este tipo de fichero puede no contener la columna correspondiente a la Z. Se asignará cero como valor de cota"
5,170,"No hay puntos seleccionados"

5,171,"PK: %0.3lf\nX: %0.3lf\nY: %0.3lf\nAzimut: %0.3lf\nRadio: %0.3lf\n"
5,172,"Conversión realizada"
5,173,"No existe fichero de Longitudinales"
5,174,"El fichero no contiene información para dibujar"
5,175,"No existe fichero de resultados en el proyecto"
5,176,"El fichero de resultados no contiene información"
5,177,"Error al crear fichero de puntos"
5,178,"Fichero de puntos creado"
5,179,"El fichero no contiene información"
5,180,"No existe fichero DXF en el proyecto"

5,181,"X: %0.3lf\nY: %0.3lf\nCota: %0.3lf\n"
5,182,"No existe fichero de superficie en el proyecto"
5,183,"Error al activar mensajes NMEA"
5,184,"Salida NMEA activa"
5,185,"Grabación detenida"
5,186,"No existe un fichero activo para grabar. Debe configurar el receptor GNSS"
5,187,"Receptor GNSS inicializado"
5,188,"Proceso iniciado"
5,189,"Error al reiniciar receptor GNSS"
5,190,"Receptor GNSS desconectado"

5,191,"Error al desconectar el recepto GNSS. Ejecute de nuevo la opción"
5,192," Encender / Apagar Receptor"
5,193,"No existe fichero de resultados en el proyecto.\n¿Desea seleccionarlo ahora?"
5,194,"Opción no disponible"
5,195,"Error al capturar cadena GGA"
5,196,"Error al crear fichero GGA"
5,197,"Error al configurar NTRIP"
5,198,"PROYECTO"
5,199," Nuevo Proyecto"
5,200," Seleccionar Proyecto"

6,1,"Modo de Trabajo"
6,2,"Información Numérica"
6,3,"Representación Gráfica"
6,4,"Modo Cercano"
6,5,"Modo Lejano"
6,6,"Debe grabar un punto en una de las opciones de replanteo"
6,7,"Debe seleccionar la base de referencia"
6,8,"Error al modificar configuración"
6,9,"Sol"
6,10,"Último Punto"
6,11,"Movimiento"
6,12,"Eje"
6,13,"Ninguno"
6,14,"Brujula"
6,15,"Diana"
6,16,"Planta"
6,17,"Alzado"
6,18,"Lineas"
6,19,"Referencia"

6,20,"Representación"
6,21,"Eje en Planta"
6,22,"Eje en Alzado"
6,23,"Operador"
6,24,"IP"
6,25,"Usuario"
6,26,"Contraseña"
6,27,"Configuración NTRIP"
6,28,"Configuración TCP/IP"

6,29,"Geoide"
6,30,"¡ATENCIÓN!\nSe ha cambiado el SRC proyectado actual. Se grabaron puntos en el sistema anterior.\n¿Desea continuar?"
6,31,"¡ATENCIÓN!\nSe ha cambiado el sistema local. Se eliminarán los desplazamientos adicionales actuales.\nX: %0.3lf\nY: %0.3lf\nZ: %0.3lf\n¿Desea continuar?"
6,32,"NINGUNO"
6,33,"Configurar Puertos"
6,34,"Bits por segundo"
6,35,"Debe reiniciar la aplicación para asumir los cambios"
6,36,"Puerto configurado"
6,37,"Error al configurar puertos"
6,38,"Bps Puerto %d: %d"
6,39,"Bps Puerto %s: Desconocido"
6,40,"%s (ASCII): %d"

6,41,"Crear Base a partir de Latitud y Longitud"
6,42,"Lat WGS84"
6,43,"Long WGS84"
6,44,"h WGS84"
6,45,"Escala"
6,46,"BaseLatLon"
6,47,"B"
6,48,"CrearBaseLatLon"
6,49,"Error al grabar datos de la base"
6,50,"Base almacenada"
6,51,"Ya existe una base con el mismo nombre"
6,52,"Error al leer el SRC proyectado"
6,53,"Error al calcular coordenadas proyectadas de la base"
6,54,"base1"

6,55,"Medir"
6,56,"No existen drivers de distanciómetros láser"
6,57,"No ha seleccionado ningún distanciómetro láser"
6,58,"Error al cargar el driver del distanciómetro láser"
6,59,"Error al abrir puerto para comunicación con el distanciómetro láser"
6,60,"Error al descargar el driver del distanciómetro láser"
6,61,"Distancia media: %0.3lf"
6,62,"Error al leer distancia"

6,63,"Configuración Móvil"
6,64,"Esperando Enlace de Datos..."
6,65,"Esperando Enlace de Datos"
6,66,"Esperando Precisión"
6,67,"Esperando datos de la Base"
6,68,"La altura de la antena de la base recibida es igual a 0.0.\n ¿Desea continuar?"
6,69,"BaseRef"
6,70,"EnlaceRTK"
6,71,"Esperando Enlace de Datos"

6,72,"Debe marcar al menos una opción en \"Pociones a grabar\""
6,73,"Borrar estilo"
6,74,"Debe seleccionar un estilo"
6,75,"¿Seguro que desea eliminar el estilo seleccionado?"
6,76,"Estilo eliminado"
6,77,"Imposible eliminar estilo"
6,78,"Copiar estilo"
6,79,"Ya existe un estilo con el nombre: %s"
6,80,"Nuevo estilo"
6,81,"Ya existe un estilo con el nombre indicado"

6,82,"Offset"
6,83,"El fichero de antenas no contiene información"
6,84,"Reducción Multipath"
6,85,"Co-op Tracking"
6,86,"Sistema de satélites"
6,87,"GPS + GLONASS"
6,88,"Error al consultar información de los modelos de radio disponibles"
6,89,"Formato"
6,90,"Correciones"
6,91,"Protocolo"
6,92,"Detalles"
6,93,"Actualización de posición"

6,94,"Error al consultar información de los formatos RTK disponibles"
6,95,"Error al consultar información de las correcciones disponibles"
6,96,"RTK"
6,97,"Ficheros del Receptor"
6,98,"Refrescar"
6,99,"Cargar"
6,100,"No existen ficheros en el receptor GNSS"
6,101,"Debe seleccionar un fichero de la lista"
6,102,"¿Seguro que desea borrar el fichero seleccionado?"
6,103,"Error al borrar fichero del receptor GNSS"
6,104,"Tamaño"
6,105,"Fecha"
6,106,"Backup"

6,107,"Desc."
6,108,"Error al extraer información del espacio libre en disco"
6,109,"Memoria de sistema inferior a 1 MB"
6,110,"Espacio libre en disco: %I64u KB"
6,111,"Batería principal al %d %c"
6,112,"%I64u KB"
6,113,"Capa"
6,114,"Visible"

6,115,"Long"
6,116,"Lat"
6,117,"Elev."
6,118,"Error en la conversión de coordenadas (8)"
6,119,"Error en la conversión de coordenadas (9)"
6,120,"Error en la conversión de coordenadas (6)"
6,121,"Error en la conversión de coordenadas (7)"
6,122,"Error en la conversión de coordenadas (10)"
6,123,"Error en la conversión de coordenadas (11)"
6,124,"Error en la conversión de coordenadas (12)"
6,125,"Error en la conversión de coordenadas (13)"

6,126,"Posición no disponible para comprobar distancia"
6,127,"El punto especificado está demasiado lejos de la base actual"
6,128,"Error al iniciar receptor en modo base (1)"
6,129,"Error al iniciar receptor en modo base (2)"
6,130,"Receptor GNSS configurado en modo base"
6,131,"ConfigBase"
6,132,"¡ATENCIÓN!\nLa base no ha sido configurada"
6,133,"La base ya existe. Debe introducir un nombre distinto"
6,134,"¡ATENCIÓN!\nNo ha habido cambio en la altura de antena.\n¿Continuar?"
6,135,"Para configurar la base debe pulsar el botón Iniciar"
6,136,"BR-1"
6,137,"Error en la conversión de coordenadas (2)"
6,138,"Error en la conversión de coordenadas (3)"
6,139,"Error en la conversión de coordenadas (4)"
6,140,"Error en la conversión de coordenadas (5)"

6,141,"TRANSFORMACIÓN HELMERT 3D\n"
6,142,"X = mA * x + mB * y + mX0\n"
6,143,"Y = mD * x + mE * y + mY0\n"
6,144,"Z = z + mZ0\n\n"
6,145,"mA\t%0.10lf\n"
6,146,"mB\t%0.10lf\n"
6,147,"mD\t%0.10lf\n"
6,148,"mE\t%0.10lf\n"
6,149,"mX0\t%0.10lf\n"
6,150,"mY0\t%0.10lf\n"
6,151,"mZ0\t%0.10lf\n\n"

6,152,"TRANSFORMACIÓN HELMERT 2D\n"
6,153,"Y = -mB * x + mA * y + mY0\n"
6,154,"Z = z + mDespZ\n\n"
6,155,"mDespZ\t%0.10lf\n"
6,156,"Faltan puntos para calcular el sistema local seleccionado"
6,157,"Media"

6,158,"s\t%0.10lf\n"
6,159,"m11\t%0.10lf\n"
6,160,"m12\t%0.10lf\n"
6,161,"m13\t%0.10lf\n"
6,162,"m21\t%0.10lf\n"
6,163,"m22\t%0.10lf\n"
6,164,"m23\t%0.10lf\n"
6,165,"m31\t%0.10lf\n"
6,166,"m32\t%0.10lf\n"
6,167,"m33\t%0.10lf\n"
6,168,"tx\t%0.10lf\n"
6,169,"ty\t%0.10lf\n"
6,170,"tz\t%0.10lf\n\n"

6,171,"Res. máximo"
6,172,"Importar"
6,173,"Debe seleccionar un SRC proyectado"
6,174,"No se puede eliminar el SRC proyectado actual"
6,175,"¿Seguro que desea eliminar el SRC proyectado seleccionado?"
6,176,"Meridiano Central"
6,177,"Latitud Origen"
6,178,"Falso Este"
6,179,"Falso Norte"
6,180,"Factor Escala"
6,181,"Huso"
6,182,"Hemisferio"

6,183,"Seleccione el origen de coordenadas para realizar el sistema local"
6,184,"Posición Actual"
6,185,"Obtener Coordenadas"
6,186,"Siguiente >"
6,187,""Error al obtener coordenadas de la base"
6,188,"Seleccione las coordenadas locales que desea utilizar como destino"
6,189,"< Anterior"
6,190,"Indique un nombre para el nuevo sistema local"
6,191,"Finalizar"

6,192,"Sistema Local Actual"
6,193,"Error Máx. Horizontal"
6,194,"Error Máx. Vertical"
6,195,"Utilizar Desplazamientos Actuales"
6,196,"Debe introducir al menos un punto"
6,197,"No existen puntos en el listado"
6,198,"Seguro que desea borrar el punto seleccionado?"
6,199,"El punto ya existe"
6,200,"Desplazamientos actuales:\nX: %0.3lf\nY: %0.3lf\nZ: %0.3lf\n¿Desea continuar?"

7,1,"Tipo de fichero"
7,2,"Tipo de coordenadas"
7,3,"Error al leer fichero de bases"
7,4,"Error al leer fichero de puntos"
7,5,"Debe introducir un valor"
7,6,"El fichero de bases no contiene información"
7,7,"La base buscada no existe en el fichero"
7,8,"El fichero de puntos no contiene información"
7,9,"El punto buscado no existe en el fichero"
7,10,"Debe seleccionar un punto ó una base"

7,11,"No existen bases para seleccionar"
7,12,"No existen puntos para seleccionar"
7,13,"No existen ficheros de estilo de grabación"
7,14,"No existen ficheros de estilo de trabajo"
7,15,"Opción no implementada"
7,16,"Error al calcular coordenadas proyectadas"
7,17,"Error al añadir registro"

7,18,"Listo"
7,19,"Asignar"
7,20,"No existen estilos para editar"
7,21,"No existen estilos para copiar"
7,22,"No existen estilos para borrar"
7,23,"Error al eliminar estilo"
7,24,"No existen estilos para renombrar"

7,25,"Grabación de detenida"
7,26,"No existe fichero activo para grabar. Debe configurar el receptor GNSS"
7,27,"Grabación reanudada"
7,28,"No existe un estilo de trabajo activo"
7,29,"Grabación terminada"

7,30,"Iniciar Trabajo"
7,31,"Sistema por Defecto"
7,32,"Situar en Sistema Local"
7,33,"Definir Sistema Local"
7,34,"¡ATENCIÓN!\nSe eliminarán los desplazamientos del proyecto actual\nX: %0.3lf\nY: %0.3lf\nZ: %0.3lf\n¿Desea continuar?"
7,35,"No hay sistema local seleccionado en el proyecto"
7,36,"¡ATENCIÓN!\nSe eliminará el sistema local y los desplazamientos del proyecto actual\nSC: %s\nX: %0.3lf\nY: %0.3lf\nZ: %0.3lf\n¿Desea continuar?" 

7,37,"Geoide %s"
7,38,"Datos UTM inválidos"
7,39,"Imposible modificar fichero de configuración"
7,40,"s"
7,41,"n"

7,42,"Debe especificar un nombre de fichero"
7,43,"Debe especificar un nombre para el punto"
7,44,"El receptor GNSS no tiene memoria disponible para almacenar datos"
7,45,"El receptor GNSS está grabando. ¿Desea salir?"
7,46," I\0"
7,47," F\0"
7,48,"%d Punto grabado"
7,49,"%d Puntos grabados"
7,50,"LevCinematico"
7,51,"Error al obtener información de los ficheros del receptor GNSS"
7,52,"El fichero especificado ya existe en el receptor GNSS"

7,53,"0 seg. de %d"
7,54,"0 segundos"
7,55,"Debe introducir un nombre de punto"
7,56,"%d segundos"
7,57,"%d seg. de %d"
7,58,"Ha finalizado el tiempo establecido. ¿Desea terminar la grabación?"
7,59,"LevEstatico"
7,60,"Error al almacenar punto en el fichero"

7,61,"Advertencia: Precisión insuficiente"
7,62,"Información"
7,63,"PH"
7,64,"PV"
7,65,"PDOP"
7,66,"Ignorar"
7,67,"Detener Grabación"
7,68,"No volver a preguntar"

7,69,"Azimut / Distancia"
7,70,"Punto Ref."
7,71,"Desnivel"
7,72,"Punto almacenado"
7,73,"Debe seleccionar un punto de referencia"
7,74,"Error al medir distancia"
7,75,"Debe seleccionar un fichero de puntos"
7,76,"No existe la base de datos de códigos"
7,77,"El fichero de puntos actual no contiene información. \n%s"

7,78,"Distancias / Puntos"
7,79,"P1"
7,80,"P2"
7,81,"P3"
7,82,"D."
7,83,"Sol."
7,84,"Izq. de P2"
7,85,"Der. de P2"
7,86,"No existe solución"
7,87,"No existen soluciones"
7,88,"Punto almacenado"
7,89,"Debe seleccionar el punto 1"
7,90,"Debe seleccionar el punto 2"
7,91,"Los puntos 1 y 2 deben ser distintos"
7,92,"Debe seleccionar el punto 3"
7,93,"Los puntos 1 y 3 deben ser distintos"
7,94,"Los puntos 2 y 3 deben ser distintos"

7,95,"Distancia (P2)"
7,96,"Desnivel (P2)"
7,97,"Los puntos deben ser distintos"

7,98,"Puntos Desplazados"
7,99,"Polares a Rectangulares"
7,100,"Datos de Entrada"
7,101,"Coord. X"
7,102,"Coord. Y"
7,103,"Coord. Z"
7,104,"Debe introducir el número del punto"

7,105,"Canales de Radio"
7,106,"Tabla de Frecuencias"
7,107,"Listado de Canales"
7,108,"Establecer Canal"
7,109,"Canal inválido"
7,110,"Error al extraer información del canal"
7,111,"Debe introducir un canal"

7,112,"Fuera del sistema local"
7,113,"No volver a mostrar este mensaje"
7,114,"SieteParametros"
7,115,"Helmert3D

7,116,"Cota Eje"
7,117,"Inc."
7,118,"Aut."
7,119,"Pt."
7,120,"Debe seleccionar la opción modo Gráfico"
7,121,"Más Cercano"
7,122,"Excluir Replanteados"

7,123,"Error al leer datos del fichero de puntos"
7,124,"Debe seleccionar el punto de replanteo"
7,125,"El punto incial seleccionado no existe en el fichero"
7,126,"Debe introducir un código"
7,127,"No existe ningún punto en el fichero con el código especificado"
7,128,"El punto individual seleccionado no existe en el fichero"
7,129,"No existe fichero de resultados en el proyecto para comprobar el estado del punto seleccionado"
7,130,"Error al comprobar estado de replanteo del punto seleccionado"
7,131,"El punto ya está replanteado.\n¿Desea continuar?"
7,132,"No existe fichero de resultados en el proyecto para comprobar el estado de la base seleccionada"
7,133,"Error al comprobar estado de replanteo de la base seleccionada"
7,134,"La base ya está replanteada.\n¿Desea continuar?"
7,135,"No existe fichero de resultados en el proyecto para comprobar el estado del punto seleccionado"
7,136,"Error al comprobar estado de replanteo del punto seleccionado"
7,137,"No existe fichero de resultados en el proyecto para comprobar los puntos replanteados"
7,138,"No existen puntos para replantear"
7,139,"El punto inicial indicado no existe ne el fichero"
7,140,"El punto final indicado no existe en el fichero"
7,141,"El punto indicado no existe en el fichero"

7,142,"Cota de Referencia"
7,143,"Automática"
7,144,"Taludes Opcionales"
7,145,"No existen ficheros de transvesales en el proyecto"
7,146,"Error al leer fichero de transversales"
7,147,"No existe el P.K. en el fichero de transversales"
7,148,"Ancho plataforma"
7,149,"COta origen"
7,150,"Tipo de talud"
7,151,"Talud"
7,152,"Desmonte"
7,153,"Terraplén"

7,154,"Línea 1"
7,155,"Línea 2"
7,156,"Punto 1"
7,157,"Punto 2"
7,158,"No se han leído los puntos"
7,159,"Error: No existe intersección entre las rectas"

7,160,"Replanteo de Líneas"
7,161,"C."
7,162,"Retranqueo H."
7,163,"Error al extraer información de PK's inicial u final del eje"
7,164,"No existen ficheros de perfiles transversales en el proyecto"
7,165,"X1"
7,166,"Y1"
7,167,"Z1"
7,168,"X2"
7,169,"Y2"
7,170,"Z2"
7,171,"N1"
7,172,"N2"
7,173,"El punto no existe"

7,174,"Punto 1 (P1)"
7,175,"Punto 2 (P2)"
7,176,"Distancia a origen(DO)"
7,177,"Distancia a recta(DR)"
7,178,"No se ha designado el punto inicial"
7,179,"No se ha designado el punto final"

7,180,"Tipos de Replanteo"
7,181,"La polilínea seleccionada tiene menos de 2 vértices"
7,182,"Error al convertir polilínea a eje"
7,183,"Debe seleccionar un fichero DXF en el proyecto"
7,184,"B_%s"
7,185,"Error al obtener punto del dibujo"
7,186,"Debe introducir un número de punto"
7,187,"P_%s"
7,188,"Debe introducir el nombre de la base"
7,189,"Línea de Referencia"

7,190,"Debe seleccionar el punto inicial de la línea de referencia"
7,191,"Debe seleccionar el punto final de la línea de referencia"
7,192,"Los puntos que definen la línea deben ser distintos"
7,193,"Ida"
7,194,"Ida y Vuelta"
7,195,"Paralelos"
7,196,"Tresbolillos"
7,197,"Desplazamiento Lateral"
7,198,"Sentido"
7,199,"Puntos entre líneas"
7,200,"ECM"

7,201,"Leyendo Fichero Origen..."
7,202,"Creando Fichero Destino..."
7,203,"Error al abrir fichero origen"
7,204,"El fichero origen no contiene información"
7,205,"Error al crear fichero destino"
7,206,"Fichero Destino Creado"
7,207,"%ld Puntos Leídos"
7,208,"%ld Puntos Transformados"

7,209,"Guiado sobre Eje"
7,210,"Eje"
7,211,"Grabar Ficheros de Datos"
7,212,"De proyecto"
7,213,"Seleccionar fichero"
7,214,"A partir de polilínea"
7,215,"Definido por 2 puntos"
7,216,"Por tiempo"
7,217,"Por distancia"
7,218,"Segundos"
7,219,"Metros"
7,220,"El proyecto no contiene ficheros de cartografía Shape o DXF"
7,221,"Debe seleccionar el fichero de datos"
7,222,"Debe seleccionar el eje"

8,1,"Cota Sonda"
8,2,"%d (%dGPS + %dGLO)"
8,3,"No recibe"
8,4,"%d  Norte"
8,5,"%d  Sur"
8,6,"G%d"
8,7,"R%d"
8,8,"G"
8,9,"R"
8,10,"Az:%d  Elev:%d  SNR:%d "
8,11,"Azimut: %d"
8,12,"Elevación: %d"
8,13,"SNR.L1:%d  L2:%d"
8,14,"Mal estado"

8,15,"Baja elevación"
8,16,"Señal débil"
8,17,"No usado"
8,18,"L1"
8,19,"L2"
8,20,"Normal"
8,21,"N."
8,22,"Az."
8,23,"Estado"
8,24,"Satélites: %d/%d"
8,25,"SNR"

8,26,"Sistema en tiempo real reiniciado"
8,27,"Error al reiniciar el sistema en tiempo real"
8,28," (s)"
8,29,"Fijas"
8,30,"Reiniciar"
8,31,"Imposible leer configuración del proyecto"
8,32,"ERROR: Debe establecer un SRC proyectado"

8,33,"etiq1"
8,34,"Selección de Base"
8,35,"Selección de Punto"
8,36,"COM%d"
8,37,"El puerto debe ser distinto de %d"
8,38,"El puerto debe ser distinto de %d Y %d"
8,39,"No existen drivers de ecosondas"

8,40,"Código Inicio"
8,41,"N. épocas"
8,42,"TdContinua"
8,43,"Punto %s"
8,44,"TdAuto"
8,45,"Td"
8,46," I"
8,47," F"
8,48,"No existe fichero de puntos en el proyecto.\n¿Desea seleccionar uno?"
8,49,"Alt. Orto."
8,50,"Alt. Elip."
8,51,"Error al almacenar el punto"
8,52,"El fichero de puntos actual no contiene información.\n%s"
8,53,"Error al crear nuevo fichero de puntos"

8,54,"TdManual"
8,55,"Imposible crear nuevo fichero de longitudinal"
8,56,"No existe información del perfil longitudinal"
8,57,"TdLon"
8,58,"El fichero de longitudinal actual no contiene información.\n%s"
8,59,"No existe fichero de longitudinal en el proyecto.\n¿Desea crear uno?"
8,60,"Error al crear nuevo fichero de longitudinal"
8,61,"PK %0.3lf Dpl %0.3lf"
8,62,"Error al abrir fichero de puntos"
8,63,"Error al abrir fichero de longitudinal"
8,64,"Error al almacenar vértice del perfil longitudinal"

8,65,"Debe introducir un comando"
8,66,"Cadena demasiado larga"
8,67,"Error al abrir fichero"
8,68,"No hay datos para grabar"
8,69,"Fichero creado"

8,70,"Tomar Bases"
8,71,"TomarBase"
8,72,"Error al almacenar base"
8,73,"La base ya existe"
8,74,"Añadir Tipo de Posición a Código"
8,75,"Debe seleccionar al menos una opción"

8,76,"Error al crear fichero de eje"
8,77,"Tomar Eje"
8,78,"En perfil  D %0.2lf"
8,79,"Ade %0.2lf  D %0.2lf"
8,80,"Atr %0.2lf  D %0.2lf"
8,81,"Cota %0.3lf  N.V. %d"
8,82,"Fuera de tol. y desp."
8,83,"Fuera de tol."
8,84,"Fuera de desp."
8,85,"Desplazamiento > %d m."

8,86,"Perfil sin Información"
8,87,"NV 0 Izq 0.0 Der 0.0"
8,88,"NV %d Izq %0.1lf Der %0.1lf"
8,89,"Error al leer fichero de transversales"
8,90,"Error al analizar el punto leído"
8,91,"¡ ATENCIÓN ! \nFuera de tolerancia y desplazamiento\n"
8,92,"¡ ATENCIÓN ! \nFuera de tolerancia\n"
8,93,"¡ ATENCIÓN ! \nFuera de desplazamiento\n"
8,94,"¿Desea grabar los datos?"
8,95,"Código del Punto"
8,96,"TTRA"
8,97,"TTRA_%s_%0.3lf_%0.3lf_%s"
8,98,"TomarTra"
8,99,"No existen vértices en el perfil"

8,100,"Error al extraer información de PK's inicial y final del eje"
8,101,"No existen ficheros de transversales en el proyecto.\n¿Desea crear uno?"
8,102,"Error al crear fichero de transversales"
8,103,"Eje Actual: %s"
8,104,"Intervalo de PK"
8,105,"Ancho Izq."
8,106,"Ancho Der."
8,107,"Eje Actual: Prueba.eje"
8,108,"Transversal de Referencia"
8,109,"Exc. Izq."
8,110,"Exc. Der."
8,111,"Error al leer fichero de transversales de referencia"
8,112,"El fichero de referencia no contiene información de PK´s común al eje de proyecto"

8,113,"Definir por 2 Puntos Referencia 0"
8,114,"Ficheros de Puntos"
8,115,"--Ninguno--"
8,116,"SRC proyectado y sistema local aplicados"
8,117,"SRC proyectado aplicado"
8,118,"No se ha encontrado ningún punto en el fichero de datos GPS"
8,119,"Los ficheros origen y destino deben ser distintos"
8,120,"0 Puntos comunes encontrados. Fichero no creado"
8,121,"Sistema local aplicado"

8,122,"Traslación (m)"
8,123,"Rotación (seg)"
8,124,"Escala (ppm)"
8,125,"Datum"
8,126,"Identificación"
8,127,"ID"

8,128,"Definir por 1 Punto"
8,129,"Debe leer posición"
8,130,"Coordenadas Locales"
8,131,"Rx"
8,132,"Ry"
8,133,"Rz"
8,134,"Desp. X"
8,135,"Desp. Y"
8,136,"Desp. Z"
8,137,"Error al calcular sistema local"
8,138,"Debe calcular el sistema local"
8,139,"¿Quiere aplicar el sistema local definido?"
8,140,"Debe seleccionar un nombre para el sistema local"
8,141,"Debe seleccionar el punto origen"
8,142,"Debe seleccionar el punto destino"
8,143,"PtInicial"
8,144,"PtFinal"
8,145,"Error al calcular el sistema local inverso"

8,146,"Insertar"
8,147,"Error al leer datos del receptor GNSS"
8,148,"Debe leer posición actual"
8,149,"Debe seleccionar las coordenadas locales"
8,150,"Descripción"
8,151,"Semiejes"
8,152,"Mayor"
8,153,"Menor"
8,154,"Otros"
8,155,"Achatamiento"
8,156,"Inv.Achatamiento"

8,157,"Debe seleccionar un elemento de la lista"
8,158,"¿Seguro que desea eliminar el elemento seleccionado?"
8,159,"Paralelo 1"
8,160,"Paralelo 2"
8,161,"SRC proyectado"
8,162,"Centro"
8,163,"Origen"

8,164,"Debe seleccionar planimetría, altimetría o ambas"
8,165,"Coordenadas GPS"
8,166,"Pares de Puntos"
8,167,"Control H"
8,168,"Control V"
8,169,"Siete Parámetros"
8,170,"Residuos"
8,171,"Control"

8,172,"Residuo X"
8,173,"Residuo Y"
8,174,"Residuo Z"
8,175,"Debe insertar al menos 2 pares de puntos"
8,176,"ATENCIÓN!\nError Cuadrático Medio: %0.4lf\n ¿Continuar?"
8,177,"Debe introducir un nombre para el sistema local"
8,178,"El fichero origen no contiene información"
8,179,"Error al crear fichero de coordenadas origen"
8,180,"Error al leer fichero de coordenadas origen"

8,181,"El fichero de coordenadas destino no contiene información"
8,182,"Error al leer fichero de coordenadas destino"
8,183,"La distancia entre los puntos origen %s y %s es inferior a 1 cm. Elimine puntos iguales del fichero"
8,184,"La distancia entre los puntos destino %s y %s es inferior a 1 cm. Elimine puntos iguales del fichero"
8,185,"Encontrados %d puntos comunes. Deben existir al menos 2"
8,186,"Encontrados %d puntos comunes. Deben existir al menos 3"
8,187,"Encontrados %d puntos comunes. Deben existir al menos 4"
8,188,"Error al abrir fichero de informe de sistema local"
8,189,"TRANSFORMACIÓN SIETE PARÁMETROS\n"
8,190,"Estación\tX.Origen\tY.Origen\tZ.Origen\tEstación\tX.Destino\tY.Destino\tZ.Destino\n"

8,191,"Estación\tEstación\tRes.X\tRes.Y\tRes.Z\n"
8,192,"RESULTADOS\n"
8,193,"X = s * (m11 * x + m12 * y + m13 * z) + tx\n"
8,194,"Y = s * (m21 * x + m22 * y + m23 * z) + ty\n"
8,195,"Z = s * (m31 * x + m32 * y + m33 * z) + tz\n\n"
8,196,"PARÁMETROS\n"
8,197,"Escala\t\tS: %0.10lf\n"
8,198,"Desplazamientos\t\tX: %0.3lf\tY: %0.3lf\tZ: %0.3lf\n"
8,199,"Ángulos\t\tOmega: %0.4lf\tTita: %0.4lf\tKappa: %0.4lf\n"
8,200,"Desviación Estándar: %0.4lf\n"
8,201,"Esperando datos del radio módem"
8,202,"Configurando radio módem"
8,203,"Id. Base Ref."
8,204,"Cualquiera"

8,205,"C"
8,206," C"

8,207,"RTK Fijo"
8,208,"RTK Flotante/OmniHP/OmniXP"
8,209,"DGPS/OmniVBS"
8,210,"Autónomo"
8,211,"Puerto Virtual"

8,212,"¡ATENCIÓN!\nSe ha cambiado el geoide actual. Se grabaron puntos con el geoide anterior.\n¿Desea continuar?"
8,213,"Error al copiar fichero NTR"
8,214,"Error al copiar fichero TXT.\n¿Desea continuar?"
8,215,"El fichero de sistema local ya existe.\n¿Desea reemplazarlo?"
8,216,"Activar modo Abierto"
8,217,"Activar modo Bosque"
8,218,"Consultar estado"
8,219,"Cobertura de entorno"

9,1,"Desplazamientos actuales:\nX: %0.3lf\nY: %0.3lf\nZ: %0.3lf\n¿Desea utilizarlos?"
9,2,"(%s) D %0.2lf ZM %0.2lf\n"
9,3,"(%s) P %s D %0.2lf ZM %0.2lf\n"
9,4,"ZM"
9,5," Línea + (Der.)"
9,6," Línea - (Izq.)"
9,7,"(%s) L %d DO %0.2lf\nD %0.2lf ZM %0.2lf\n"
9,8," Lado Derecho"
9,9," Lado Izquierdo"
9,10," Nuevo PK"
9,11," Nuevo Desplazamiento"
9,12,"PK %0.2lf Dpl %0.2lf"
9,13,"PK %0.2lf ZM %0.2lf\n"
9,14," Nuevo Código"
9,15,"PK %0.2lf Dpl %0.2lf dZ ?"
9,16,"Error al crear fichero de rasante"
9,17,"Ficheros creados"
9,18,"Desconectar NTRIP"
9,19,"Activar/Desactivar Satélites"
9,20,"PK %0.2lf Dpl %0.2lf ZM %0.2lf"
9,21,"Cámara"
9,22,"Error al iniciar cámara"
9,23,"Día"
9,24,"Noche"
9,25,"Auto"
9,26,"Debe seleccionar el zoom X1"
9,27,"Error al captura imagen"
9,28,"¿Guardar la imagen?"
9,29,"Capturar"
9,30,"Brillo"
9,31,"Contraste"
9,32,"Zoom"
9,33,"Error al crear carpeta de imágenes"
9,34,"Error al crear fichero PHT"
9,35,"Debe grabar un punto"
9,36,"Error al abrir fichero PHT"
9,37,"La imagen %s ya existe.\n¿Desea sobreescribirla?"
9,38,"Visor de Imágenes"
9,39,"Fichero LOG"
9,40,"Activar"
9,41,"Desactivar"
9,42,"Reanudar"
9,43,"PK: %0.3lf\nPendiente: %0.3lf\n"
9,44,"L: %0.3lf\nCota: %0.3lf\n"
9,45,"PK: %0.3lf\nCota: %0.3lf\n"
9,46,"PK: %0.3lf\nCota: %0.3lf\nPendiente: %0.6lf\n"
9,47,"DX"
9,48,"DY"
9,49,"DZ"
9,50,"Semieje Mayor"
9,51,"El SRC proyectado seleccionado está en uso"
9,52,"¿Seguro que desea eliminar el SRC proyectado"
9,53,"El elipsoide seleccionado está en uso"
9,54,"El datum seleccionado está en uso"
9,55,"¿Seguro que desea eliminar el elipsoide"
9,56,"¿Seguro que desea eliminar el datum"
9,57,"Debe introducir el código del elipsoide"
9,58,"El código debe contener 2 caracteres"
9,59,"Debe introducir el nombre del elipsoide"
9,60,"El elipsoide %s ya existe"
9,61,"dX"
9,62,"dY"
9,63,"dZ"
9,64,"Rx"
9,65,"Ry"
9,66,"Rz"
9,67,"dS"
9,68,"Debe introducir el código del datum"
9,69,"Debe introducir el nombre del datum"
9,70,"El código del datum puede contener como máximo 8 caracteres"
9,71,"El datum %s ya existe"
9,72,"Tipo de SRC proyectado"
9,73,"Falso Este (m)"
9,74,"Falso Norte (m)"
9,75,"Rejilla"
9,76,"Debe introducir el nombre del SRC proyectado"
9,77,"El SRC proyectado %s ya existe"
9,78,"Debe seleccionar un fichero de rejilla NTv2"
9,79,"Huso (1-60)"
9,80,"El huso debe estar entre 1 y 60"
9,81,"Ver Fichero de Observaciones"
9,82,"#SRC Proyectado: %s  SRC Vertical(Geoide): %s  Sistema Local: %s  Distancias: %s  Ángulos: %s\n"
9,83,"Distancia > %d"
9,84,"Desplazamiento > %d"
9,85,"Debe seleccionar un datum"
9,86,"Debe seleccionar un fichero de sistema local"
9,87,"Error al aplicar sistema local"
9,88,"Todo"
9,89,"Filtrar por Fichero"
9,90,"Exportar a Fichero *.w84"
9,91,"Convertir Fichero *.w84"
9,92,"Los geoides origen y destino deben el mismo"
9,93,"Navegador"
9,94,"Ni_Nj"
9,95,"Escala (d.Gps/d.Local)"
9,96,"Desn.GPS-Desn.Local"
9,97,"Az.GPS-Az.Local"
9,98,"Desviación Estándar"
9,99,"Nivel de Ambigüedad"
9,100,"Bajo"
9,101,"Medio"
9,102,"Alto"
9,103,"_RASANTE"
9,104,"_PERALTES"
9,105,"_PUNTO_TEORICO"
9,106,"_PERFIL_RAPIDO"
9,107,"_AREA"
9,108,"ZR"
9,109,"ZS"
9,110,"Mostrar Cota Rasante"
9,111,"Mostrar Cota Superficie"
9,112,"Debe seleccionar eje en planta o superficie"
9,113,"Básico"
9,114,"Gestionar"
9,115,"Transversal activo"
9,116,"El valor del Semieje Mayor debe ser mayor que 0.0"
9,117,"El valor de la Inversa del Achatamiento debe ser mayor que 0.0"
9,118,"Grupo"
9,119,"Directo"
9,120,"Inverso"
9,121,"Elipsoide Origen"
9,122,"Elipsoide Destino"
9,123,"Sentido"
9,124,"Rejilla NTv2"
9,125,"3 Parámetros a WGS84"
9,126,"7 Parámetros a WGS84"
9,127,"Error al leer fichero de datums"
9,128,"No existe la transformación de datums del SRC proyectado actual"
9,129,"Debe seleccionar como origen y destino la misma transformación de datums NTv2"
9,130,"Taludes"
9,131,"Transversal Manual"
9,132,"Base Ref."
9,133,"Nueva Base Referencia WGS84"
9,134,"Trasladar Coordenadas"
9,135,"Debe seleccionar la base de referencia"
9,136,"Debe seleccionar el punto inicial"
9,137,"Debe seleccionar el punto final"
9,138,"Crear Informe HTML"
9,139,"Informe HTML creado"
9,140,"Sat."
9,141,"h WGS84"
9,142,"Mostrar Lecturas"
9,143,"C. Inicial"
9,144,"C. Final"
9,145,"Replantear por Códigos"
9,146,"No existe el código %s"
9,147,"x"
9,148,"y"
9,149,"z"
9,150,"H"
9,151,"h"
9,152,"E"
9,153,"N"
9,154,"SRC Origen"
9,155,"SRC Destino"
9,156,"Elipsoidal"
9,157,"Ortométrica"
9,158,"Trans. Datum"
9,159,"Geodesia"
9,160,"Transformaciones de Datums"
9,161,"SRC Proyectados"
9,162,"Ef - Ei"
9,163,"Nf - Ni"
9,164,"hf - hi"
9,165,"Hf - Hi"
9,166,"xf - xi"
9,167,"yf - yi"
9,168,"zf - zi"
9,169,"Desplazamientos"
9,170,"Geográficas WGS84"
9,171,"Sistema Referencia de Coordenadas"
9,172,"Compuesto"
9,173,"Local"
9,174,"SRC Vertical"
9,175,"SRC Proyectado"
9,176,"Tipo de SRC"
9,177,"Sistema Local"
9,178,"Tr. Datum Geo."
9,179,"Tr. Datum Ver."
9,180,"SRC"
9,181,"SRC Geográficos"
9,182,"SRC Geocéntricos"
9,183,"SRC Verticales"
9,184,"Datums Geodésicos"
9,185,"Datums Verticales"
9,186,"Transf. Datums Geo."
9,187,"Transf. Datums Ver."
9,188,"Geodésicos"
9,189,"Verticales"
9,190,"Geográficos"
9,191,"Geocéntricos"
9,192,"Verticales"
9,193,"Proyectados"
9,194,"Usuario"
9,195,"EPSG"
9,196,"Origen de Datos"
9,197,"Buscar Por"
9,198,"Área"
9,199,"Meridiano Origen"
9,200,"SRC no soportado"
9,201,"Transformación de datums no soportada"
9,202,"Datum Origen"
9,203,"Datum Destino"
9,204,"Debe seleccionar una transformación de datums geodésicos"
9,205,"Debe seleccionar un SRC vertical"
9,206,"Debe seleccionar una transformación de datums verticales"
9,207,"Geocéntrico"
9,208,"Geográfico"
9,209,"Proyectado"
9,210,"Debe seleccionar un SRC geodésico"
9,211,"Datos Origen"
9,212,"Datos Destino"
9,213,"SRC Geográfico"
9,214,"SRC Geocéntrico"
9,215,"Datos origen inválidos"
9,216,"Datos destino inválidos"
9,217,"Fuente de Información"
9,218,"N. Base"
9,219,"N. Móvil"
9,220,"Nuevo Sistema Local"
9,221,"Editar Sistema Local"
9,222,"Importar Sistema Local"
9,223,"Borrar Sistema Local"
9,224,"Error al borrar servidor WMS"
9,225,"Error al crear servidor WMS"
9,226,"Error al editar servidor WMS"
9,227,"¿Seguro que desea borrar el servidor WMS seleccionado?"
9,228,"Debe seleccionar al menos una capa"
9,229,"Error al actualizar el fichero de servidores NTRIP"
9,230,"Error al actualizar el fichero de operadores"
9,231,"Error al leer el fichero de servidores NTRIP"
9,232,"Error al leer el fichero de operadores"
9,233,"Error al crear el fichero de servidores NTRIP"
9,234,"Error al crear el fichero de operadores"
9,235,"Otro"
9,236,"Grabar datos del operador..."
9,237,"Grabar datos del servidor NTRIP..."
9,238,"Servidor NTRIP"
9,239,"Borrar servidor NTRIP actual"
9,240,"Borrar operador actual"
9,241,"¿Seguro que desea borrar el servidor NTRIP actual?"
9,242,"¿Seguro que desea borrar el operador actual?"
9,243,"Convertir Fichero NMEA GGA..."
9,244,"Fichero GGA"
9,245,"Fich. C. Proyectadas"
9,246,"Se ha superado el límite de tiempo en modo demo. La aplicación se cerrará"
9,247,"Se ha superado el número de puntos grabados en modo demo. La aplicación se cerrará"
9,248,"Favoritos"
9,249,"Favorito"
9,250,"Comando no disponible en versión DEMO"
9,251,"La longitud del eje no puede ser superior a 100m"
9,252,"Debe seleccionar el tipo de sistema local"

10,1,"Activar Punto Cercano"
10,2,"Desactivar Punto Cercano"

