0,1,"PROYECTOS"
0,2," Seleccionar"
0,3," Componentes"
0,4," Borrar"
0,5," Nuevo"
0,6," Gestión de Ficheros"
0,7," Puntos"
0,8," Bases"
0,9," Ejes"
0,10," Rasantes"
0,11," Longitudinales"
0,12," Transversales"
0,13," Resultados"
0,14," Cartografía"
0,15," Peraltes"
0,16," Superficies"
0,17," Levantamiento"
0,18," Seleccionar"
0,19," Editar"
0,20," Listado"
0,21," Dibujar"
0,22," Trasladar Puntos"
0,23," Girar Puntos"
0,24," Nuevo Fichero"
0,25," Borrar Fichero"
0,26," Tomar Bases"
0,27," Crear Bases"
0,28," A Partir de Puntos"
0,29," P.K. y Desplazamiento"
0,30," Tomar Eje"
0,31," Calcular"
0,32," Convertir Polilínea"
0,33," Subrasante"
0,34," Firme"
0,35," Consultar"
0,36," Suprimir"
0,37," Posicionamientos"
0,38," Lectura de Puntos"
0,39," Lectura de Estaciones"
0,40,"TOMA DE DATOS"
0,41," Estacionar"
0,42," Lectura de Puntos"
0,43," Lectura de Estaciones"
0,44," Intersección Inversa"
0,45," Cálculo de Puntos"
0,46," Cálculo de Estaciones"
0,50,"REPLANTEO"
0,51," Puntos"
0,52," Puntos Normales"
0,53," Líneas"
0,54," Intersección de Líneas"
0,55," P.K. y Desplazamiento"
0,56," P.K. y Código"
0,57," Cabeza y Pies"
0,58," Control de Talud"
0,59," Sección Sencilla"
0,60," Puntos sobre Sección"
0,80,"HERRAMIENTAS"
0,81," Puntos sobre Eje"
0,82," Análisis de Puntos"
0,83," Altura Remota"
0,84," Distancia entre Puntos"
0,85," Área entre Puntos"
0,86," Calculadora Geodésica"
0,87," Intersección Rectas"
0,88," Intersección Recta - Círculo"
0,89," Intersección Círculo - Círculo"
0,90," Polares y Rectangulares"
0,100,"CONFIGURACION"
0,101," Toma de Datos"
0,102," Opciones"
0,103," Instrumento"
0,104," Prisma y Jalón"
0,105," Comunicaciones"
0,106," Base de Datos de Códigos"
0,110,"UTILIDADES"
0,111," Referencia"
0,112," Lectura"
0,113," Enviar Datos al Instrumento"
0,114," Información del Sistema"
0,115," Licencia"
0,116," Terminal"
0,117," Acerca de..."
0,118," Replanteo de Polilíneas"
0,119,"Tomar Transversales"
0,120,"Prisma no encontrado"

1,1,"Ejecutable"
1,2,"Driver"
1,3,"Acerca de TCPET"
1,4,"TcpET versión"

1,5,"Bisección Inversa"
1,6,"Estación"
1,7,"Escala"
1,8,"Resultados"
1,9,"Lecturas"
1,10,"Calcular"
1,11,"Grabar"
1,12,"Estacionar"

1,13,"Análisis de Puntos"
1,14,"Estacionar"

1,15,"Cálculo de Puntos"
1,16,"P.K."
1,17,"Cota"
1,18,"Azimut"
1,19,"Radio"

1,20,"Azimut"
1,21,"Dif.Cota"

1,22,"Comunicaciones"
1,23,"Puerto"
1,24,"Bits por segundo"
1,25,"Bits de datos"
1,26,"Paridad"
1,27,"Bits de paro"
1,28,"Control de flujo"

1,29,"Dispositivos"
1,30,"Modelo de Instrumento"
1,31,"Conexión"
1,32,"Cable"
1,33,"Parámetros"
1,34,"Dispositivo"
1,35,"Cancelar"

1,36,"Utilidades"
1,37,"Enviar Datos al Instrumento"
1,38,"Información del Sistema"
1,39,"Acerca de"
1,40,"Instrumento"
1,41,"Lectura"

1,42,"Instrument"
1,43,"Opciones"
1,44,"Sin Reflector"
1,45,"Puntero Láser"
1,46,"Habilitar Robotizada"

1,47,"Configuración"
1,48,"Mostrar Barra de Estado"
1,49,"Esfericidad y Refracción"
1,50,"Tolerancias"
1,51,"Longitudinal"
1,52,"Transversal"

1,53,"Configuración Prisma"
1,54,"Altura Jalón"
1,55,"Constante del Prisma"
1,56,"Insertar"
1,57,"Suprimir"

1,58,"Toma de Datos"
1,59,"Comprobar Repeticiones"
1,60,"Mostrar Teclado"
1,61,"Códigos"
1,62,"Sufijo"
1,63,"Adicionar códigos auto."
1,64,"Tecla Captura"
1,65,"Capturar"

1,66,"Configuración"
1,67,"Toma de Datos"
1,68,"Opciones"
1,69,"Equipo"
1,70,"Prisma y Jalón"
1,71,"Base de Datos de Códigos"
1,72,"Comunicaciones"
1,73,"Sistema de Coordenadas"

1,74,"Principal"
1,75,"Backup"
1,76,"Espacio libre en disco"

1,77,"Intersección Inversa"
1,78,"Lecturas"
1,79,"Lectura..."
1,80,"Calcular"

1,81,"Base Estación"
1,82,"Alt. Jalón"
1,83,"Coordenadas"
1,84,"Base"

1,85,"Medir"

1,86,"Lectura de Estaciones"
1,87,"Datos Lectura"
1,88,"Ref.Auto."
1,89,"Gráfico"
1,90,"Cir.Inverso"
1,91,"Editar"

1,92,"Lectura de Puntos"
1,93,"Número"

1,94,"Observaciones"
1,95,"Lectura de puntos"
1,96,"Lectura de estaciones"

1,97,"Levantamiento"
1,98,"Seleccionar"
1,99,"Nuevo Fichero"
2,1,"Borrar Fichero"

2,2,"Orientación"
2,3,"Angular"
2,4,"Libre"
2,5,"Por Coordenadas"
2,6,"Intersección Inversa"

2,7,"Orientación Angular"
2,8,"Altura Instr."
2,9,"Base Est."

2,10,"Orientación por Coordenadas"
2,11,"Base Ref."
2,12,"D. Teóricos"
2,13,"D. Medidos"
2,14,"Diferencias"

2,15,"Modo Orientación"
2,16,"Envia Ángulo"
2,17,"Estacionar Manualmente"

2,18,"Orientación Manual"
2,19,"Cor.Horizontal"

2,20,"Proyectos"
2,21,"Estacionar"
2,22,"Toma de Datos"
2,23,"Replanteo"
2,24,"Herramientas"
2,25,"Utilidades"
2,26,"Configuración"

2,27,"Replanteo de Puntos"
2,28,"Num.Punto"
2,29,"Mover"
2,30,"Iniciar"
2,31,"Coords."

2,32,"Cabezas y Pies"
2,33,"P.K.Inicial"
2,34,"Lado"
2,35,"Izq."
2,36,"Der."
2,37,"Retranqueo"

2,38,"Control de Talud"
2,39,"Cota med."
2,40,"Desp. med."
2,41,"Desnivel"
2,42,"Jalón"

2,43,"Cabezas y Pies"
2,44,"Azimut teo."
2,45,"Dist. Teo."
2,46,"Cota Teo."

2,47,"Intersección de Líneas"
2,48,"Línea 1"
2,49,"Línea 2"
2,50,"Punto 1"
2,51,"Punto 2"

2,52,"Replanteo Pk y Código"

2,53,"P.K. Final"
2,54,"Espesor"
2,55,"Eje"
2,56,"Intervalo"
2,57,"Puntos Singulares"
2,58,"Pedir Código"

2,59,"P.K. y Desplazamiento"
2,60,"Desp.Teo."
2,61,"Desplazamiento"

2,62,"Puntos en Línea"
2,63,"Datos Teóricos"

2,64,"Puntos en Línea"
2,65,"Dist. a Origen"
2,66,"Replantear"
2,67,"Buscar"

2,68,"Puntos Normales"
2,69,"Dist. a Recta"

2,70,"Puntos"
2,71,"Pk y Código"
2,72,"Control del Talud"
2,73,"Líneas"
2,74,"Sección Sencilla"
2,75,"Puntos sobre Sección"

2,76,"Pedir Cod."

2,77,"Leer Punto"
2,78,"Bases"

2,79,"Edición de Levantamiento"
2,80,"Tipo"
2,81,"Nombre"
2,82,"Ang.Hor."
2,83,"Ang.Ver."
2,84,"Dist.Hor."
2,85,"Alt.Prisma"
2,86,"Código"

2,87,"Información del Sistema"
2,88,"Estado de las baterías"

2,89,"Distancia entre Puntos"
2,90,"Pt.Inicial"
2,91,"Pt.Final"
2,92,"Distancia"
2,93,"TCP Estación Total"
2,137,"P.K. %0.3lf Desp. %0.3lf"
2,138,"¿Desea almacenarlo como lectura?"



4,32,"Aplicación"

5,1,"¿Seguro que desea salir del programa?"
5,2,"Longitudinal"
5,3,"Transversal"

5,4,"Bluetooth"
5,5,"Posicionar"
5,6,"Datos de la Lectura"
5,7,"Desnivel"
5,8,"Ángulos"

5,9,"B.Referencia"
5,10,"Enviar Ángulo"
5,11,"Referencia"

6,1,"Error al leer fichero de levantamiento en memoria"
6,2,"Las bases deben ser distintas"
6,3,"La base ya existe"
6,4,"Error al añadir datos de la nueva base"
6,5,"Debe calcular coordenadas de la base"
6,6,"Error al enviar ángulo al instrumento"
6,7,"Punto no proyecta Eje"
6,8,"Altura de jalón inválida"
6,9,"Error al extraer información del fichero de rasantes del proyecto"
6,10,"Error al leer fichero de rasante"
6,11,"Error al extraer información del fichero de peraltes del proyecto"
6,12,"Error al leer fichero de peraltes"
6,13,"Altura de jalón inválida"
6,14,"Error al extraer información del fichero de rasantes del proyecto"
6,15,"Error al leer fichero de rasante"
6,16,"Error al extraer información del fichero de peraltes del proyecto"
6,17,"Error al leer fichero de peraltes"
6,18,"Imposible cacular punto"
6,19,"El fichero de puntos del proyecto no contiene información"
6,20,"Los puntos no pueden ser iguales"
6,21,"Error al guardar los datos"
6,22,"Imposible leer fichero de líneas en memoria"
6,23,"Imposible crear fichero de líneas recodificado"
6,24,"Imposible leer fichero de transversales en memoria"
6,25,"Imposible crear fichero de transversales recodificado"
6,26,"No existen drivers de instrumentos"
6,27,"Error al actualizar fichero de configuración"
6,28,"Error al modificar fichero de configuración"
6,29,"El valor debe de ser superior a 500 milisegundos"
6,30,"Error al modificar fichero de configuración"
6,31,"No existe el fichero MDT.bdc"
6,32,"Ángulo horizontal inválido"
6,33,"Ángulo vertical inválido"
6,34,"Distancia reducida inválida"
6,35,"Altura jalón inválida"
6,36,"Ángulo horizontal inválido"
6,37,"Ángulo vertical inválido"
6,38,"Distancia reducida inválida"
6,39,"El número ya existe"
6,40,"Imposible actualizar registro"
6,41,"No se puede borrar el registro seleccionado"
6,42,"Altura de instrumento inválida"
6,43,"Corrección horizontal inválida"
6,44,"Error al extraer información del estado de las baterias"
6,45,"Error al extraer información del espacio libre en disco"
6,46,"Error al calcular solución. Número de lecturas inferior a 2"
6,47,"Error al calcular coordenadas"
6,48,"Error al recalcular coordenadas"
6,49,"Debe calcular coordenadas de la estación"
6,50,"Error al almacenar la base"
6,51,"Error al leer ángulos"
6,52,"Error al abrir fichero de levantamiento"
6,53,"Error al almacenar datos del posicionamiento"
6,54,"La base debe ser distinta a la base estación actual"
6,55,"Altura de jalón inválida"
6,56,"Valor de Escala inválido"
6,57,"Base no almacenada"
6,58,"Estación observada incorrecta"
6,59,"La estación leida debe ser distinta a la posicionada"
6,60,"No existe Lectura Directa"
6,61,"Error de lectura"
6,62,"Estación leida debe ser distinta a la posicionada"
6,63,"Prisma no localizado"
6,64,"Imposible abrir fichero de datos"
6,65,"Imposible almacenar datos"
6,66,"Imposible calcular punto medido"
6,67,"Estación leida debe ser distinta a la posicionada"
6,68,"Prisma no localizado"
6,69,"Altura de jalón inválida"
6,70,"Lectura inversa no válida"
6,71,"Imposible abrir fichero de datos"
6,72,"Imposible almacenar datos"
6,73,"No existe el fichero MDT.bdc"
6,74,"Estación leida debe ser distinta a la posicionada"
6,75,"No ha establecido ninguna estación"
6,76,"El estacionamiento actual no tiene coordenadas"
6,77,"No existen bases en el proyecto"
6,78,"No existe levantamiento definido"
6,79,"No existe estacionamiento con coordenadas"
6,80,"No existe lectura de vuelta"
6,81,"No existe lectura inversa"
6,82,"Debe seleccionar un nuevo longitudinal"
6,83,"Altura de jalón inválida"
6,84,"Prisma no localizado"
6,85,"Lectura de círculo inverso"
6,86,"Imposible abrir fichero de datos"
6,87,"Imposible almacenar datos"
6,88,"Imposible calcular punto medido"
6,89,"El punto no se ha almacenado"
6,90,"No existen bases en el proyecto"
6,91,"Imposible abrir fichero de datos"
6,92,"init"
6,93,"No existe levantamiento definido"
6,94,"¡ATENCION! Debe introducir una base"
6,95,"Imposible abrir fichero de datos"
6,96,"No se ha almacenado la base referencia"
6,97,"Error al calcular punto medido"
6,98,"Error al leer datos"
6,99,"Error al grabar los puntos"
7,1,"Error al grabar las bases"
7,2,"Debe seleccioonar una base"
7,3,"Listado no soportado"
7,4,"Imposible abrir fichero de datos
7,5,"Imposible almacenar datos"
7,7,"Se debe posicionar en una estación con coordenadas"
7,7,"¡ATENCION! Debe realizar un estacionamiento"
7,8,"No existe ningún posicionamiento"
7,9,"Imposible abrir fichero de datos"
7,10,"¡ATENCION! Debe realizar un estacionamiento"
7,11,"No existen puntos asociados"
7,12,"El fichero no se ha podido eliminar"
7,13,"Imposible crear fichero"
7,14,"¡ATENCION! Base ref. no tiene coordenadas"
7,15,"No se ha orientado el instrumento"
7,16,"Datos incorrectos"
7,17,"¡ATENCION! Base estacion debe ser distinta a base referencia"
7,18,"Error en base estación"
7,19,"El fichero de puntos del proyecto no contiene información"
7,20,"Error al leer el fichero de puntos"
7,21,"Imposible leer fichero de puntos en memoria"
7,22,"Debe introducir el número del punto"
7,23,"Punto Almacenado"
7,24,"Imposible leer fichero de transversales en memoria"
7,25,"Imposible leer fichero de lineas en memoria"
7,26,"Imposible leer fichero de lineas en memoria"
7,27,"Altura de jalón inválida"
7,28,"Error al leer fichero de transversales"
7,29,"Error al leer fichero de transversales"
7,30,"Error al extraer información del fichero de rasantes del proyecto"
7,31,"Error al leer fichero de rasante"
7,32,"Error al calcular punto medido"
7,33,"No existe proyección del punto medido sobre el eje"
7,34,"Situado sobre el eje"
7,35,"Altura de jalón inválida"
7,36,"Imposible calcular punto medido"
7,37,"Imposible leer fichero de transverales en memoria"
7,38,"Imposible leer fichero de eje"
7,39,"Imposible calcular punto en el eje"
7,40,"Talud no definido"
7,41,"No existe codigo de cabeza o pie"
7,42,"Imposible calcular punto teórico"
7,43,"El talud teórico no coincide con el real"
7,44,"Altura de jalón inválida"
7,45,"Error al leer fichero de eje"
7,46,"Error al leer fichero de transversales"
7,47,"Error al leer fichero de transversales"
7,48,"Error al leer fichero de transversales"
7,49,"Error al extraer información del fichero de rasantes del proyecto"
7,50,"Error al leer fichero de rasante"
7,51,"Error al calcular punto medido"
7,52,"No existe proyección del punto medido sobre el eje"
7,53,"Situado sobre el eje"
7,54,"No existe sección en el lado izquierdo del pk indicado"
7,55,"Error al calcular punto teórico del lado derecho"
7,56,"Error al leer fichero de transversales"
7,57,"No se han medido los puntos"
7,58,"No existe intersección entre las rectas"
7,59,"No existe intersección entre las dos rectas"
7,60,"Error al obtener punto del dibujo"
7,61,"Debe introducir un valor"
7,62,"Altura de jalón inválida"
7,63,"Error al leer fichero de eje"
7,64,"Error al leer fichero de transversales"
7,65,"Error al extraer información del fichero de rasantes del proyecto"
7,67,"Error al leer fichero de rasante"
7,67,"Error al extraer información del fichero de peraltes del proyecto"
7,68,"Error al leer fichero de peraltes"
7,69,"Altura de jalón inválida"
7,70,"Error al calcular punto medido"
7,71,"Error al calcular punto teórico de replanteo"
7,72,"No existe pk anterior para interpolar"
7,73,"No existe pk siguiente para interpolar"
7,74,"No existe código en el pk anterior para interpolar"
7,75,"No existe código en el pk siguiente para interpolar"
7,76,"Error al calcular punto teórico"
7,77,"Altura  de jalón inválida"
7,78,"Error al calcular punto medido"
7,79,"Error al calcular punto teórico de replanteo"
7,80,"Error al leer fichero de eje"
7,81,"Error al leer fichero de transversales"
7,82,"Error al extraer información del fichero de rasantes del proyecto"
7,83,"Error al leer fichero de rasante"
7,84,"Error al extraer información del fichero de peraltes del proyecto"
7,85,"Error al leer fichero de peraltes"
7,86,"Error al calcular punto teorico"
7,87,"No existe intersección con la línea"
7,88,"Altura  de jalón inválida"
7,89,"Error al calcular punto medido"
7,90,"Se debe posicionar en una estación con coordenadas"
7,91,"No existe ningún estacionamiento"
7,92,"Error al extraer información de P.K.'s inicial y final del eje"
7,93,"Pk final inválido"
7,94,"Altura de jalón inválida"
7,95,"Error al leer fichero de eje"
7,96,"Error al leer fichero de rasante"
7,97,"Error al leer fichero de peraltes"
7,98,"Error al calcular punto medido"
7,99,"No existe proyección del punto medido sobre el eje"
8,1,"Situado sobre el eje"
8,2,"Altura de jalón inválida"
8,3,"Error al extraer información de P.K.'s inicial y final del eje"
8,4,"Pk final inválido"
8,5,"Error al leer fichero de puntos"
8,6,"Altura de jalón inválida"
8,7,"Error al calcular punto medido"
8,8,"El punto no existe"
8,9,"Altura de jalón inválida"
8,10,"Error al calcular punto medido"
8,11,"No se encuentra proyección del punto medido sobre el eje"
8,12,"Error al obtener información para dibujar perfil transversal"
8,13,"Altura de jalón inválida"
8,14,"Debe leer un punto"
8,15,"Error al leer fichero de transversales"
8,16,"Error al leer fichero de transversales"
8,17,"Error al leer fichero de eje"
8,18,"Error al extraer información del fichero de rasantes del proyecto
8,19,"Error al leer fichero de rasante"
8,20,"Tecla inválida"
8,21,"Error al modificar fichero de configuración"
8,22,"Se debe posicionar en una estación con coordenadas"
8,23,"Error al añadir vértice inicial del eje"
8,24,"Error al añadir vértice final del eje"
8,25,"Error al almacenar base"
8,26,"Altura de jalón inválida"
8,27,"La base ya existe"
8,28,"Punto "
8,29," registrado"
8,30,"Error al inicializar punto"
8,31,"Error al almacenar datos"
8,32,"El punto inicial no existe"
8,33,"El punto final no existe"
8,34,"No hay base estación seleccionada. Sólo se envío la altura del instrumento"
8,35,"Escala inválida. Debe estar comprendida entre 0.9 y 1.1"
8,36,"Huso inválido. Debe estar comprendido entre 1 y 60"
8,37,"Debe crear o seleccionar un fichero de levantamiento"
8,38,"Debe estacionar"
8,39,"Debe seleccionar o crear fichero"
8,40,"No existe el pk en el fichero de transversales"
8,41,"No existe el pk en el fichero de líneas"
8,42,"Falta fichero de transversales"
8,43,"Debe leer un punto"
8,44,"No existe el pk en el fichero de transversales"
8,45,"Oriente instr. a "
8,46,"El punto no existe"
8,47,"Debe crear o seleccionar un fichero de levantamiento"
8,48,"Distancia medida"
8,49,"No existen ficheros de perfiles transversales en el proyecto"
8,50,"Falta fichero de transversales o líneas en el proyecto"
8,51,"Opción disponible sólo para fichero de transversales"
8,52,"\nDerecha"
8,53,"\nIzquierda"
8,54,"Debe seleccionar o crear un fichero de puntos"
8,55,"Base almacenada"
8,56,"Fichero recodificado"
8,57,"Debe reiniciar la aplicación para asumir los cambios"
8,58,"Altura de instrumento y coordenadas de la base enviados"
8,59,"Base almacenada"
8,60,"Corrección Horizontal : "
8,61,"Diferencia X"
8,62,"\nDiferencia Y"
8,63,"\nDiferencia Z"
8,64,"Instr. orientado a"
8,65,"Puntos almacenados"
8,66,"Fichero eliminado"
8,67,"Corrección Horizontal : "
8,68,"Error al leer fichero de eje"
8,69,"Error al calcular punto teórico del lado izquierdo"
8,70,"No existe sección en el lado derecho del pk indicado"
8,71,"Error al leer datos del instrumento"
8,72,"Error al enviar las coordenadas de la base"
8,73,"Error al enviar la altura del instrumento"
8,74,"Error al cambiar modo de medición"
8,75,"Ángulo vertical incorrecto para posicionar instrumento"
8,76,"Error al posicionar instrumento"
8,77,"Error al consultar estado del compensador"
8,78,"Error al deshabilitar compensador"
8,79,"error en el puerto"
8,80,"Error al leer datos del instrumento"
8,81,"Error al enviar las coordenadas de la base"
8,82,"Error al cambiar modo de medición"
8,83,"Error al activar puntero láser"
8,84,"Error al desactivar puntero láser"
8,85,"Error al cambiar tipo de reflector"
8,86,"Error al cambiar tipo de reflector"
8,87,"Error al compesar instrumento"
8,88,"Error al consultar estado del compensador"
8,89,"Error al deshabilitar compensador"
8,90,"Error al leer ángulos"
8,91,"El instrumento no soporta Bluetooth"
8,92,"No existen drivers para cargar"
8,93,"Error al almacenar punto en el fichero de resultados"
8,94,"Error fatal\nMemoria insuficiente"
8,95,"Imposible situar\nen perfil"
8,96,"Error al leer ángulos"
8,97,"Error al leer fichero de configuracion"
8,98,"Error al almacenar punto"
8,99,"Error al leer datos del posicionamiento (Lectura de fichero)"
9,1,"El proyecto seleccionado no es de estación total"
9,2,"El proyecto seleccionado no es de túnel"
9,3,"Error al crear el directorio de proyecto"
9,4,"Error al crear el fichero puntos"
9,5,"Error al crear el fichero levantamiento"
9,6,"Error al crear el fichero bases"
9,7,"Error al crear el fichero resultados"
9,8,"Proyecto activo\nNo se puede borrar"
9,9,"Fichero de proyecto no eliminado"
9,10,"Error al leer parámetros de configuración de proyecto"
9,11,"Error al leer ajuste local"
9,12,"Error al leer sistema de proyección"
9,13,"Error al almacenar parámetros de configuración de proyecto"
9,14,"Debe seleccionar un proyecto"
9,15,"Caracteres '\\ : ? |' no válidos"
9,16,"Mínimo "
9,17," caracteres"
9,18,"Máximo "
9,19,"Debe introducir un valor"
9,20,"Número inválido"
9,21,"Debe introducir un valor"
9,22,"exitCode == STILL_ACTIVE"
9,23,"!TerminateThread"
9,24,"!GetExitCodeThread"
9,25,"Crea hebra bluetooth"
9,26,"TIMEOUT"
9,27,"Modo manual. No se pueden enviar las coordenadas de la base"
9,28,"Modo manual. No se puede enviar la altura del instrumento"
9,29,"Instrumento compensado"
9,30,"Compensador deshabilitado"
9,31,"¡ATENCION! Esta en modo manual"
9,32,"Corrección Horizontal : "
9,33,"Proyecto creado"
9,34,"Ficheros eliminados"
9,35,"Establecer áng. horizontal a "
9,36,"No existe fichero de resultados seleccionado"
9,37,"Error al modificar fichero de configuración"
9,38,"Se ha superado el límite de tiempo en modo demo. La aplicación se cerrará"
9,39,"Secuencia de Puntos incorrecta"
9,40,"Distancia"
9,41,"Reducida"
9,42,"Geométrica"
9,43,"Vertical"
9,44,"Coordenadas"
9,45,"Absolutas"
9,46,"Relativas"
9,47,"Desnivel"
9,48,"Ang.Vertical"
9,49,"Batería del Instrumento"
9,50,"Desconocido"
9,51,"Compensar"
9,52,"B_"
9,53,"DR"
9,54,"Dist."
9,55,"Z"
9,56,"Cálculo"
9,57,"Distancias"
9,58,"Áng. y Dist."
9,59,"La base ya existe, ¿desea reemplazarla?"
9,60,"R. X"
9,61,"R. Y"
9,62,"R. Z"
9,63,"Err. Az."
9,64,"N."
9,65,"Observaciones"
9,66,"CH"
9,67,"EcmX"
9,68,"EcmY"
9,69,"EcmZ"
9,70,"Esc."
9,71,"Nueva Lectura"
9,72,"Fino"
9,73,"Grueso"
9,74,"Angular"
9,75,"Alt.Ap."
9,76,"Tecla (ASCII):"
9,77,"Calcular coordenadas estaciones"
9,78,"Tecla rápida"
9,79,"Pulse tecla..."
9,80,"H"
9,81,"V"
9,82,"Acerca de TcpTunnel"
9,83,"DG"
9,84,"DX"
9,85,"DY"
9,86,"DZ"
9,87,"¡ATENCIÓN! Lectura repetida, ¿continuar?"
9,88,"Desea cambiar el nombre de la base visada"
9,89,"Base Visada"
9,90,"¡ATENCIÓN! Base existente, ¿sobreescribir?"
9,91,"¿Desea almacenar la lectura?"
9,92,"Diferencia X"
9,93,"Diferencia Y"
9,94,"Diferencia Z"
9,95,"¿Desea orientar el instrumento?"
9,96,"Instr. orientado a"
9,97,"¿Desea asignarle unas coordenadas?"
9,98,"Punto repetido, ¿sobreescribir?"
9,99,"Des"
9,100,"¡ATENCIÓN! Se borrarán todos las lecturas asociadas al estacionamiento. ¿Continuar?"
9,101,"TcpET - %s  Base: %s"
9,102,"Base %s   Alt. Instr. %0.3lf   CH %0.4lf"
9,103,"Long.línea:%0.3lf m."
9,104,"Gire instr. %0.4lf izquierda"
9,105,"Gire instr. %0.4lf derecha"
9,106,"No Proyecta"
9,107,"Código del Punto"
9,108,"¿Desea almacenarlo como lectura?"
9,109,"Identificador del Punto"
9,110,"Identificador"
9,111,"Replanteo de Transversales"
9,112,"Ángulo"
9,113,"Comprobar Coordenadas"
9,114,"El posicionamiento ya existe. ¿Desea utilizar las lecturas realizadas?"
9,115,"¡ATENCIÓN!\nLa base existe en el fichero. Se reemplazarán sus coordenadas\n¿Desea continuar?"
9,116,"Base Visada"
9,117,"OK"
9,118,"Desp.Eje"
9,119,"Dif.PK"
9,120,"Desp.Visual"
9,121,"Zteo:"
9,122,"Subir"
9,123,"Bajar"
9,124,"PK:%0.3lf Desp:%0.3lf"
9,125,"Punto Lejano"
9,126,"Atr. %0.3lf"
9,127,"Ade. %0.3lf"
9,128,"Lon Situado"
9,129,"Izq. %0.3lf"
9,130,"Der. %0.3lf"
9,131,"Tra Situado"
9,132,"Altura de jalon igual a cero. ¿Continuar?"
9,133," PI:%0.1lf PD:%0.1lf"
9,134,"Oriente instr. %0.4lf Izq."
9,135,"Oriente instr. %0.4lf Der."
9,136,"\nDistancia medida: %0.3lf"
9,137,"P.K. %0.3lf Desp. %0.3lf"
9,138,"¿Desea almacenarlo como lectura?"
9,139,"Ident. del Punto"
9,140,"\nDistancia medida: %0.3lf"
9,141,"P.K. %0.3lf Cod. %s"
9,142,"Taludes opcionales"
9,143,"Desmonte"
9,144,"Terraplén"
9,145,"Cota de Referencia"
9,146,"Automática"
9,147,"J."
9,148,"Az. i."
9,149,"Az. d."
9,150,"D. d."
9,151,"D. i."
9,152,"Z. i."
9,153,"Z. d."
9,154,"Pie de Desmonte"
9,155,"Cabeza de Terraplén"
9,156,"Sin Intersección"
9,157,"Cabezas y pies P.K. %0.3lf"
9,158,"Control de talud P.K. %0.3lf"
9,159,"Incr."
9,160,"Cota eje"
9,161,"Peraltes"
9,162,"Plataforma"
9,163,"Taludes"
9,164,"Cálculo cota teórica"
9,165,"Arranque del talud (A)"
9,166,"Perpendicular punto medido (P)"
9,167,"Aut"
9,168,"I."
9,169,"A."
9,170,"Control libre P.K. %0.3lf"
9,171,"Err. cálculo cota"
9,172,"Err. cálculo peralte"
9,173,"Cota %0.3lf\tDifCota %0.3lf"
9,174,"(A)"
9,175,"(P)"
9,176,"Manual"
9,177,"Cad"
9,178,"Dist:%0.3lf  Az:%0.4lf  Dif.Z:%0.3lf"
9,179,"Punto %s"
9,180,"¿Desea orientar el instrumento automáticamente?"
9,181,""OK(%0.3lf)"
9,182,"X"
9,183,"Y"
9,184,"Sup - Cota"
9,186,"Distancia Reducida"
9,187,"Ángulo Horizontal"
9,188,"Ángulo Vertical"
9,189,"Z"
9,190,"Búsqueda Automática"
9,191,"Activar"
9,192,"Tiempo max. busq."
9,193,"s."
9,194,"minutos"
9,195,"Precisión Giro"
9,196,"Instrumento"
9,197,"Marca"
9,198,"Modelo"
9,199,"Conexión"
9,200,"Necesita un código\npara activar la aplicación"
9,201,"Su código de evaluación no es válido"
9,202,"Seguro que desea\neliminar el fichero %s?"
9,203,"¿Desea crear un nuevo fichero de levantamiento?"
9,204,"Fichero de puntos creado"
9,205,"No existe fichero de levantamiento"
9,206,"Informe Orientación"
9,207,"Calculada"
9,208,"Medida"
9,209,"Diferencia"
9,210,"Calculado"
9,211,"Medido"
9,212,"¿Continuar?"
9,213,"SI"
9,214,"NO"
9,215,"Base Estación:%s  Base Visada:%s"
9,216,"Cor.Horizontal: %0.4lf"
9,217,"Alta Precisión"
9,218,"metros"
9,219,"Atención: Cte. Prisma igual 0.0. ¿Continuar?"
9,220,"Coordenadas último punto leído"
9,221,"Cota"
9,222,"Ade"
9,223,"Atr"
9,224,"Pk Sit"
9,225,"Dpl"
9,226,"Fue"
9,227,"Den"
9,228,"(Eje)"
9,229,"Dpl Sit"
9,230,"Sin pk anterior"
9,231,"No existe pk anterior al indicado"
9,232,"Sin pk siguiente"
9,233,"No existe pk siguiente al indicado"
9,234,"Sin sección pk lado"
9,235,"No existe sección definida en el pk y lado indicados"
9,236,"Fuera de sección"
9,237,"Punto fuera de sección"
9,238,"Err. calculo cota"
9,239,"Error al calcular la cota en el pk y desplazamiento indicados"
9,240,"Sin talud pk lado"
9,241,"No existe talud definido en el pk y lado indicados"
9,243,"Talud indefinido"
9,244,"No existe código"
9,245,"No existe el código en el pk y lado indicados"
9,246,"Sin código pk ant."
9,247,"No existe el código en el pk anterior para interpolar"
9,248,"Sin código pk sig."
9,249,"No existe el código en el pk siguiente para interpolar"
9,250,"Sin cod. pie desm."
9,251,"No existe el código de pie de desmonte"
9,252,"Sin cod. pie terr."
9,253,"No existe el código de cabeza de terraplén"
9,254,"No existe intersección con el talud"
9,255,"No existe intersección con la sección"
9,256,"Tipo talud distinto"
9,257,"El tipo de talud en los pk's anterior y siguiente es distinto"
9,258,"Sin cod. pie desm."
9,259,"No existe el código de pie de desmonte en el pk anterior"
9,260,"Sin cod. cab. terr."
9,261,"No existe el código de cabeza de terraplén en el pk anterior"
9,262,"Ninguno"
9,263,"Impar"
9,264,"Par"
9,265,"Hardware"
9,266,"Software"
9,267,"Error: instrumento no soportado, consulte con su distribuidor"
9,268,"Girar instr. %0.4lf izq."
9,269,"Girar instr. %0.4lf der."
9,270,"Atrás:%0.3lf "
10,1,"Adelante:%0.3lf "
10,2," Der:%0.3lf "
10,3," Izq:%0.3lf "
10,4,"Dist:OK(%0.3lf) "
10,5,"Cota: T:%0.3lf M:%0.3lf Dif:OK(%0.3lf)"
10,6,"Cota: T:%0.3lf M:%0.3lf Bajar:%0.3lf"
10,7,"Cota: T:%0.3lf M:%0.3lf Subir:%0.3lf"
10,8,"D:%0.3lf Az:%0.4lf Zt:%0.3lf"
10,9,"B:%s A.Ap:%0.3lf J:%0.3lf"
10,10,"Replanteo Línea"
10,11,"Normal Visual: %0.3lf"
10,12,"NormalLinea:%0.3lf.Pk:%0.3lf.Z:%0.3lf"
10,13,"Normal Línea: No Proyecta"
10,14,"Cota:OK(%0.3lf)"
10,15,"Bajar:%0.3lf"
10,16,"Subir:%0.3lf"
10,17,"Normal Visual: No Proyecta"
10,18,"Long. Línea:%0.3lf"
10,19,"Gire %0.4lf Izq."
10,20,"Gire %0.4lf Der."
10,21," D: %0.3lf"
10,22,"Control de Taludes"
10,23,"Pk y Desplazamiento"
10,24,"Dist:%0.3lf   Az:%0.4lf"
10,25,"PK %0.3lf Desp.%0.3lf"
10,26,"Prolongar eje automáticamente"
10,27,"Centro de círuclo"
10,28,"Puntos del círculo"
10,29,"Punto 3"
10,30,"Calcula cota teórica"
10,31,"Arranque del talud (A)"
10,32,"Perpendicular punto medio (P)"
10,33," Altura Jalón"
10,34," Precisión"
10,35," Coords.Teórica"
10,36," Coords.Medida"
10,37," Configurado en modo sin reflector"
10,38,"Cor.Horiz. "
10,39,"Lectura Manual"
10,40,"Código del Transversal"
10,41,"Desplazamiento Eje"
10,42,"Desp.:"
10,43,"Línea incorrecta"
10,44,"Atención: Sólo es válido lineas con dos vértices"
10,45,"No Proyecta en Línea"
10,46,"Punto sobre Sección"
10,47,"Nivel Electrónico"
10,48,"Centro del Círculo"
10,49," Nivel Electrónico"
10,50," Centro del Círculo"
10,51," Escanear Puntos"
10,52," Giro..."
10,53," Iniciar Búqueda"
10,54," Detener Búsqueda"
10,55,"TcpET - %s  Base: %s"
10,56,"Long.línea:%0.3lf"
10,57,"Posicionar el instrumento en círculo inverso/nAceptar cuando el instrumento se encuentre posicionada"
10,58,"Girar el instrumento a círculo directo"
10,59,"Errores de lectura:\nDR:%0.3lf\nAng.Hor:%0.4lf\nAng.Ver.:%0.4lf\n¿Continuar?"
10,60,"ERROR: No es posible realizar más de 5 lecturas"
10,61,"Máxima desviación:\nDistancia:%0.3lf\nAng.Hor.:%0.4lf\nAng.Ver.:%0.4lf\n¿Continuar?"
10,62,"Lecturas"
10,63," Lectura de Bessel"
10,64," Lectura Múltiple"
10,65,"Estación inválida"
10,66,"ERROR: El número de lecturas debe de estar entre 1 y 5"
10,67,"Base repetida:\nX:%8.3lf\t(%0.3lf)\nY:%8.3lf\t(%0.3lf)\nZ:%6.3lf\t(%0.3lf).\n¿Almacenar y suprimir las coordenadas antiguas?"
10,68,"Punto repetido:\nX:%8.3lf\t(%0.3lf)\nY:%8.3lf\t(%0.3lf)\nZ:%6.3lf\t(%0.3lf).\n¿Almacenar y suprimir las coordenadas antiguas?"

10,69,"Almacenar puntos replanteados"
10,70,"Modo fino"
10,71,"PK %0.3lf(%0.1lf)D.%0.3lf(%0.1lf)"
10,72,"Auto"
10,73,"Ancho Plataforma"
10,74,"Talud (x/y)"

11,1,"General"
11,2,"Representación"
11,3,"Modo Mapa"
11,4,"Modo Burbuja"
11,5,"Cambio a modo cercano"
11,6,"Avisar azimut correcto estación"
11,7,"%s Der:%0.3lf"
11,8,"%s Izq:%0.3lf"
11,9,"Compensador Eje X e Y fuera de rango"
11,10,"Compensador Eje X fuera de rango"
11,11,"Compensador Eje Y fuera de rango"
11,12,"Compensadores"
11,13,"Long."
11,14,"Reducción nivel del mar"
11,15,"Correcciones"
11,16,"Habilitar"
11,17,"Barra Estado"
11,18,"Múltiples:"
11,19,"Intervalo lecturas:"
11,20,"más reciente"
11,21,"El intervalo entre lecturas debe ser superior a 3 segundos"
11,22,"Se iniciará el modo de lectura continuo, ¿Continuar?"
11,23,"Sistema detenido"
11,24,"Lámina Reflectora"
11,25,"Tipo de Reflector"
11,26,"Prisma"
11,27,"Sin Reflector"
11,28,"Prisma 360°"
